| 輸送サービスレベル (fmfmd0170m000) |  |
| セッションの目的: 輸送サービスレベルを表示およびメンテナンスします。 関連トピック 輸送サービスレベルの使用 積荷構築処理
フィールド | 説明
輸送サービスレベル | 12 時間以内の納入など、輸送の期間を表すエンティティ。輸送サービスレベル (オプション) は次のように使用されます。 積荷の輸送コストを決定する係数として 輸送オーダの輸送レートを決定する係数として
輸送時間 | 現在の輸送サービスレベルの輸送時間 輸送時間は、数値と時間単位で表します。このフィールドに数値を入力し、時間単位リストに時間単位を入力します。たとえば、12 時間という輸送時間を入力するには、このフィールドに 12 を入力し、時間単位リストから [時間数] を選択します。 輸送時間は、以下のタイプのオーダに対して輸送サービスレベルが入力されている場合に、そのオーダのデフォルトの輸送リードタイムを計算するために使用します。 購買オーダ 販売オーダ 倉庫オーダ 輸送オーダ 輸送オーダでは、これはデフォルトの計画荷降日です。輸送オーダに輸送サービスレベルが入力されていない場合、出荷元住所から出荷先住所までの距離 (時間) からデフォルトの計画荷降日が導き出されます。住所間の距離は、都市別距離テーブル (tccom4537m000) セッションおよび郵便番号別距離テーブル (tccom4538m000) セッションで定義します。いずれの場合も、住所および運送業者のカレンダー (定義されている場合)、住所に定義されている許容範囲も計画荷降日を決定するために使用されます。
時間単位 | 輸送時間の時間単位 たとえば、12 時間という輸送時間を入力するには、輸送時間フィールドに 12 を入力し、[時間数] オプションを選択します。
許容計画日 以後の配送可否 | このフィールドは、計画荷降日付より後の荷降しが許されるかどうかを決定します。このチェックボックスがオンの場合、任意の許容範囲を含めて、荷降日を決定する通常の計算が使用されます。このチェックボックスがオフの場合、最遅荷降日が輸送オーダの計画荷降日になります。 関連トピック 住所リードタイム