| 構造レベル (tigrt0199m000) |  |
| セッションの目的: ファミリ構造のさまざまなレベルを定義します。 このセッションでは、メインファミリグループのレベル数を定義します。メインファミリグループは、他のすべてのファミリグループとファミリの親です。ファミリグループ (tigrt0198m000) セッションにズームすると、構造レベルをメインファミリグループにリンクできます。レベルの合計数を定義した後、各レベルのコード要素の文字数を入力します。ファミリ (tigrt0103m000) セッションは、コード要素にもとづいて、ファミリコードを生成します。最長文字数は 8 文字です。レベル数が 4 の場合は、各コード要素ごとに 2 桁を利用できます。レベルの最大数を 8 レベルと決めた場合は、各コード要素ごとに 1 桁だけ利用できます。 例 レベル数が 3 の場合を考えます。8 つの桁は 3 つのレベルに分割されます。例えば、レベル 1 に 2 桁、レベル 2 に 2 桁、レベル 3 に 2 桁のように分割されます。残りの 2 桁は、その構成にさらにレベルを追加する場合に備えて残しておきます。
M | メインファミリグループ
ch | 椅子
ra | 原材料
ar | ひじ掛け椅子
of | オフィスチェア
as | Astra オフィスチェア
ca | Camra オフィスチェア
L1、L2、L3 | レベル 1、2、3
関連トピック GRT での分類構造の設定 GRT での品目の分類
フィールド | 説明
ファミリ構造のレベル数 | ファミリ構造におけるレベルの最大数
1 | ファミリ構造において 1 つのレベルに割り当てられる桁数 この長さは 1 桁から 8 桁までです。また、個々のレベルの全体の長さは 8 文字を超えてはいけません。
ファミリコードの長さ合計 | ファミリコードの長さの合計 注意 このフィールドは変更できません。このフィールドは ERP LN によって自動的に入力されます。
メインファミリグループ | ファミリ構造におけるメインファミリグループのコード 注意 ファミリグループはファミリグループ (tigrt0198m000) セッションで事前に定義しておかなければなりません。
メインファミリグループ | コードの記述または名称