| 統合済故障解析の出力 (tsclm4410m000) |  |
| セッションの目的: 指定範囲の統合済故障解析に関する詳細を出力します。
フィールド | 説明
発生元 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 発生元 注意 発生元とは、サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、または作業オーダを指します。
発生元 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。
オーダ番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 オーダ番号 注意 サービスオーダ番号、メンテナンス販売オーダ番号、または作業オーダ番号を指します。
オーダ番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 オーダ番号
故障日 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 故障日
故障日 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 故障日
開始品目 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 品目
終了品目 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 品目
開始シリアル番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 シリアル番号
終了シリアル番号 | 開始フィールドと終了フィールドで以下の範囲を定義します。 シリアル番号
ソート基準 | 選択したデータの出力順序を指定します。
コマンド | 説明
出力 | 統合済故障解析のレポートを出力します。