| クラスタ構成の有効化 (tscfg2210m500) |  |
| セッションの目的: シリアル番号付品目の状況を (選択したクラスタの範囲内で) 開始から有効に変更します。 注意 改訂状況のシリアル番号付品目は、有効状況には変更されません。シリアル番号付品目の状況を改訂から有効に変更するには、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) 詳細セッションを使用する必要があります。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
クラスタ | クラスタ (tsbsc1100m000) セッションにズームして、一連のクラスタの開始クラスタを選択します。 関連トピック 範囲を指定するには
クラスタ | クラスタ (tsbsc1100m000) セッションにズームして、一連のクラスタの最終クラスタを選択します。 関連トピック 範囲を指定するには
構成ライン | 選択したクラスタに対して指定された構成ラインの範囲開始値 注意 デフォルトでは、このフィールドの値はゼロとなり、構成ラインの終了 (隣接するフィールド) 値は 9999 となります。これによって、選択したクラスタのすべての構成ラインが有効状況に変わります。 関連トピック 範囲を指定するには
構成ライン | 選択したクラスタに対して有効状況を与える構成ラインの範囲終了値 注意 デフォルトでは、このフィールドの値は 9999 となり、構成ラインの開始 (隣接するフィールド) 値はゼロとなります。これによって、選択したクラスタに対するすべての構成ラインが有効状況に変わります。 関連トピック 範囲を指定するには
エラーレポート | エラーレポート
処理レポート | 処理レポート