| 輸送オーダの生成 (fmfoc1234m000) |  |
| セッションの目的: 他のタイプのオーダから輸送オーダを生成します。 輸送オーダを生成する手順は次のとおりです。 オーダ発生元を選択します。この結果、この発生元の選択フィールドが有効になります。たとえば、販売オーダから輸送オーダを生成したい場合、販売を選択すると関連する販売選択フィールドが有効になります。 必要な選択フィールドに入力します。 生成をクリックします。 注意 企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションで MRP 実行中に輸送オーダを生成チェックボックスをオンにすると、オーダ発生元フィールドで企業計画オプションが使用できなくなります。 関連トピック 輸送オーダを作成するには 発生元オーダから輸送オーダを削除するには
フィールド | 説明
オーダ発生元 | 輸送オーダを生成するオーダの発生元。オーダ発生元を選択すると、この発生元の選択フィールドが有効になります。たとえば、販売オーダから輸送オーダを生成したい場合、販売を選択すると関連する販売選択フィールドが有効になります。 倉庫オーダに輸送オーダを生成したい場合は、倉庫管理からの輸送オーダ生成チェックボックスがこれらの倉庫オーダについてオフであっても、倉庫管理発生元を選択します。 計画物流オーダに対する輸送オーダを作成するには、企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションの MRP 実行中に輸送オーダを生成チェックボックスがオフであっても、企業計画を選択します。ただし、計画物流オーダに対する輸送オーダを作成するには供給関係がその品目に対して指定されている必要があります。詳細については、供給関係 (cprpd7130m000) を参照してください。
オーダ発生元 | 輸送オーダを生成する倉庫オーダのオーダ発生元
オーダ発生元 | 輸送オーダを生成する倉庫オーダのオーダ発生元
エラーレポート | このチェックボックスがオンの場合、輸送オーダの生成処理時にエラーが発生するとエラーレポートが作成されます。
成功レポート | このチェックボックスがオンの場合、輸送オーダ生成処理が正しく実行されると成功レポートのレポートが表示されます。成功レポートのレポートには、選択範囲の発生元オーダから作成された輸送オーダが表示されます。
デバイス選択 | (複数の) レポートを出力または表示するために使用する出力デバイス デフォルトデバイス レポートは、ユーザ別デフォルトデバイス (fmfmd1140m000) セッションに指定されたデフォルトの出力デバイスによって出力または表示されます。 指定デバイス レポートを出力または表示するには、処理を開始した後に表示されるデバイスの選択 (ttstpsplopen ) ダイアログボックスで出力デバイスを選択します。
コマンド | 説明
生成 | 輸送オーダの生成を開始するにはこのコマンドを使用します。
特定オーダ | このコマンドを使用すれば、一定の範囲に適合しないオーダ、つまりいくつかの他の種類のオーダを最大で 10 オーダ選択できます。たとえば、輸送オーダ 1100、0023、および 1003 を発行する場合、この 1100 と 0023 がマニュアル発生元、1003 が販売発生元であっても、オーダ 1100、0023、1003 を現行セッションで選択して OK をクリックすれば選択できます。
選択のリセット | このコマンドは、特定のオーダの選択をもとに戻し、範囲の選択を再度有効にするために使用します。