| 製造作業に対する品質管理の使用 |  |
| 作業に対する品質管理 工程管理モジュールの作業に品質管理を使用する場合、ERP LN により、各作業に検査オーダが作成されます。これらの検査オーダによって、半組立品のテストが指定されます。 工順作業に関して、工程管理モジュールと品質管理との対話方法を、4 つの方法から選択できます。 半組立品を検査するが、検査オーダによる影響を作業に及ぼさない (方法 A)。 半組立品の検査完了後にはじめて、作業完了のレポートをユーザに許可する。ただし、完了数量または不合格数量は、テストの結果に関係なく自由にレポートできるようにする (方法 B)。 半組立品の検査完了後にはじめて、完了数量または不合格数量のレポートをユーザに許可する。検査の結果として推奨される完了数量および不合格数量を提示する (方法 C)。 半組立品の検査完了後にはじめて、完了数量または不合格数量のレポートをユーザに許可する。検索の結果、完了数量および不合格数量を特定する。これらの数量の修正をユーザに許可しない (方法 D)。 完了レポートの結果 選択された方法の判別には、完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションの次のフィールドが使用されます。 完了 数量 不合格 検査予定 数量 方法 C または D (前述) を選択した場合を除いて、完了 数量フィールドおよび不合格フィールドにデータを入力する必要があります。 半組立品の検査完了後にはじめて完了数量または不合格数量のレポートをユーザに許可する場合 (方法 C および D)、次のようになります。 完了 数量フィールドと不合格フィールドがブロックされる 検査予定 数量フィールドへのデータ入力が可能になる 品質管理で検査オーダが処理されるときに、その検査結果が完了 数量フィールドおよび不合格フィールドに加算される 方法 C を適用した場合でも、検査オーダのクローズ後に完了 数量フィールドおよび不合格フィールドを修正できます。 注意 方法 A を選択した場合、検査オーダのクローズ後に完了数量または不合格数量を変更しようとすると、検査オーダを再び開く必要があるかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。 方法 B、C、または D を選択した場合、検査オーダのクローズ後に完了数量または不合格数量を変更しようとすると、新規に検査オーダが生成されます。 作業の検査方法を設定するには 関連トピック SFC (工程管理) と品質管理の統合 作業のブロック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 |