| 多量シナリオにおけるシリアル番号登録設定の概要 |  |
| 次の表は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションの以下のフィールドで選択可能な値の組合せによって生じる結果を示しています。 入庫時シリアル番号項目 転送時シリアル番号項目 完成状態時のシリアル出庫登録 サービスとメンテナンス時のシリアル出庫登録
値の組合せ | 入庫 | 転送 | サービス | 完成状態 | 結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
A | あり | オン | なし | なし | 1、2、3、4、5
B | あり | オフ | なし | なし | 1、3、4、5
C | あり | オン | あり | なし | 1、2、4、5
D | あり | オフ | あり | なし | 1、4、5
E | あり | オン | なし | あり | 1、2、3、5
F | あり | オフ | なし | あり | 1、3、5
G | あり | オン | あり | あり | 1、2、5
H | あり | オフ | あり | あり | 1、5
I | なし | オン | なし | なし | 2、3、4、5
J | なし | オフ | なし | なし | 3、4、5
K | なし | オン | あり | なし | 2、4、5
L | なし | オフ | あり | なし | 4、5
M | なし | オン | なし | あり | 2、3、5
N | なし | オフ | なし | あり | 3、5
O | なし | オン | あり | あり | 2、5
P | なし | オフ | あり | あり | 5
結果 | 記述
--- | ---
1 | シリアル番号は入庫ラインロット/シリアル (whinh3123m000) セッションに保管されます。
2 | 発生元が転送である出庫のシリアル番号が、出荷ラインのロット/シリアル (whinh4133m000) セッションおよびロット/シリアルの出庫勧告 (whinh4126m000) セッションに保管されます。
3 | 発生元が次のいずれかである出庫のシリアル番号が、出荷ラインのロット/シリアル (whinh4133m000) セッションおよびロット/シリアルの出庫勧告 (whinh4126m000) セッションに保管されます。 サービス サービス (マニュアル) メンテナンス作業 メンテナンス作業 (マニュアル)
4 | 発生元が次のいずれかである出庫のシリアル番号が、出荷ラインのロット/シリアル (whinh4133m000) セッションおよびロット/シリアルの出庫勧告 (whinh4126m000) セッションに保管されます。 工程管理生産 工程管理生産 (マニュアル)
5 | (その他の) すべての発生元の出庫のシリアル番号が、出荷ラインのロット/シリアル (whinh4133m000) セッションおよびロット/シリアルの出庫勧告 (whinh4126m000) セッションに保管されます。
関連トピック 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 シリアル番号付品目の概要 |