| 産出率タイプと追加数量 |  |
| 計画不合格数量 産出率が限定されているために作業時に失われた製品数量は、追加数量で補完されます。この機能は、完了数量の自動計算が必須の場合、作業完了のレポート時に特に重要です。 産出率タイプが不連続の場合、追加数量は定義上ゼロです。 産出率タイプが継続の場合、作業の仕損および産出率、計画数量、そして完了/不合格数量にもとづいて、追加数量が計算されます。 注意 計画不合格数フィールドの値は、完了フィールドと不合格フィールドの合計に比例して増加します。ただし、作業が開始されると直ちに、仕損数量が追加数量に追加されます。 公式 計画不合格数フィールドは次の公式に従って計算されます。
    追加数量 = OP x QLY + SQ
OP: 作業進捗 QLY: 産出率の制限により失われる見込のある数量 SQ: 仕損数量 (作業時) 作業進捗は、次の公式によって定義されます。
    OP = (QC + QR) ÷ QPO
OP: 作業進捗 QC: 完了 QR: 不合格 QPO: 計画産出数量
    QLY = (1 - YP ÷ 100%) x (QPI - SQ)
QLY: 産出率の制限により失われる見込のある数量 SQ: 仕損数量 (作業時) YP: 産出率 QPI: 計画投入数量 関連トピック 産出率の例 産出率 製造計画数量 仕損および産出率 |