| 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算 |  |
| 生産速度 生産速度は、標準表から得た X 軸値と Y 軸値の組合せに対してタスクが実行できる毎分または毎時の基準単位の数に、変換係数を掛けた値です。変換係数は標準表 (tirou0130m000) セッションの標準表で定義されます。 注意 選択された値が X 軸や Y 軸にない場合、生産速度は線形補間により計算されます。詳細については、標準表にもとづく計算を参照してください。 例 1 (基準単位 [分])
標準表コード | AAA 切削ボード
変換係数 | 1.0000
ボードの幅 [mm] | ボードの直径 [mm] | 50.00 | 70.00 | 90.00
4.00 | - | 7 | 6 | 5
6.00 | - | 5 | 4 | 3
8.00 | - | 3 | 2 | 1
板幅が 60.00mm で厚さが 4mm のとき、変換係数が 1.0000 ならば毎分 7 枚の切断が可能です。 変換係数を 10.0000 に変更すると、毎分 60 枚を切断できます。変換係数の値に関わらず、表の値はそのまま変わりません。標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションで計算された標準時間フィールドと計算された生産速度フィールドの標準時間と生産速度が計算されるまで、変更の結果は表示されません。 単位数は、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度時間単位フィールドの値に応じて毎分または毎時のどちらかになります。 サイクル時間 サイクル時間は品目 1 個の作業にかかる、分単位の所要標準時間で、標準表の X 軸値と Y 軸値の組合せに 2 つの変換係数を掛けたものです。この 2 つの係数は、標準表 (tirou0130m000) セッションの変換係数標準時間フィールドと、標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションの標準時間係数フィールドで定義されます。 注意 選択された値が X 軸や Y 軸にない場合、サイクル時間は補間により計算されます。 例 2 (標準時間 [分])
標準表 | 10B ドリル穴
変換係数 | 1.0000
ボードの厚さ [mm] | 穴の厚さ [mm] | 5.00 | 7.00 | 9.00
40 | - | 0.500 | 1.000 | 1.500
50 | - | 1.000 | 1.500 | 2.000
75 | - | 2.000 | 2.500 | 3.000
変換係数が 1.0000 のとき、厚さ 40mm の板に直径 5mm の穴を開けるには 0.5 分かかります。変換係数を 10.000 に変更すると、同じ穴を開けるのに 5 分かかります。 ただし、変換係数の値には関係なく表の値はそのまま変更されません。標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションで [計算された標準時間] フィールドおよび [計算された生産速度] フィールドの計算と生産速度 (基準単位) の算出が完了してからでないと、変更結果は表示されません。 関連トピック 標準表にもとづく計算 |