| 仕損および産出率の定義方法 |  |
| 仕損数量および仕損および産出率の割合は、資材別および作業別にさまざまに定義できます。 資材別 部品表では資材ごとに仕損率および仕損数量を定義できます。これらの値は部品表 (tibom1110m000) セッションで入力できます。デフォルト値は、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで品目ごとに定義されます。製造オーダの仕損率および仕損数量は、見積資材 (ticst0101m000) セッションで変更できます。 作業別 作業での産出率または仕損数量の定義は、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの作業での仕損数量と産出率チェックボックスがオンの場合のみ可能になります。この場合、工順作業 (tirou1102m000) セッションで産出率、産出率タイプ、および仕損数量を入力できます。これらの値は、製造計画 (tisfc0110m000) セッションで特定の製造オーダに合わせて変更できます。 関連トピック 仕損および産出率 |