| 部品表からフィジカルブレイクダウンを作成するには |  |
| フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを使用すると、部品表 (BOM) からフィジカルブレイクダウンを作成することができます。 部品表からフィジカルブレイクダウンを作成すると、ERP LN 製造の部品表 (tibom1110m000) セッション内の有効品目が ERP LN サービスのシリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに直接コピーされます。品目サービスデータがない場合、ERP LN は、品目タイプおよび品目グループについてメンテナンスされている品目サービスデフォルトを使用して、サービスに品目を作成します。 部品表からフィジカルブレイクダウンを作成するには フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを開始します。 ソース フィールドで、部品表を選択します。 販売納入: このオプションは、(販売後に) ｢販売｣ からフィジカルブレイクダウンを作成するのに使用します。販売オーダの最終品目の製造部品表がフィジカルブレイクダウンにコピーされます。このチェックボックスをオンにすると、選択範囲グループボックスのフィールドを使用して、一定の範囲のクラスタ、品目、またはシリアル番号付品目からフィジカルブレイクダウンを作成できます。ここで選択する範囲に対して、フィジカルブレイクダウンが作成されます。 品目の有効性: このチェックボックスをオンにすると、品目をフィジカルブレイクダウンにコピーする前に品目の有効性がチェックされます。 ERP LN は、以下を確認します。 品目が改訂管理され、販売納入から派生したものである場合、ERP LN は、販売オーダラインからの改訂をチェックします。ERP LN は、指定された品目および改訂について設計品目の発効日をチェックします。 品目が改訂管理され、販売納入から派生したものでない場合、ERP LN は、販売パラメータの構成日付にもとづいて販売からの発効日をチェックします。 品目が販売納入からのものでない場合、ERP LN は、入力されたとおりに有効日を受け入れます。 有効化構成: ERP LN が部品表 (BOM) からフィジカルブレイクダウンを作成する場合、有効化構成は確認とみなされます。有効化構成に属している品目は、サービスでのみ作成されます。有効化構成は、シリアル番号付品目からチェックされます。有効化構成がシリアル番号付品目に存在しない場合、品目が販売から生じたものであれば、ERP LN は、販売オーダラインからの有効性構成をチェックします。 ソースが見つからない場合、部品表を使用: フィジカルブレイクダウン構造が完成状態構造または品目ブレイクダウンから作成されるときにこのチェックボックスがオンになっており、ソース品目が見つからない場合、ERP LN は、その品目の部品表をフィジカルブレイクダウン構造にコピーします。 整合性チェック: フィジカルブレイクダウンが製造部品表から直接生成される場合、ERP LN は、ERP LN 製造およびERP LN サービスの両方で整合性チェックを実行して、構造が不一致なしで定義されていることを確認します。そのような構造の品目は、関連する構成管理と適切なサービス品目データを使って ERP LN サービスで定義し、整合性をチェックする必要があります。 ERP LN は、以下の整合性チェックを実行します。 サービスに関連する品目と関連のない品目とを区別するために、ERP LN は、構成管理対象である品目、すなわちシリアル番号付品目または見込品目を、フィジカルブレイクダウンにコピーします。品目に利用できるサービス品目データがない場合、サービスデフォルトにもとづいて、品目データが品目 - サービスで作成され、フィジカルブレイクダウンにコピーされます。 注意 製造部品表からフィジカルブレイクダウン構造にコピーされるすべての品目についてサービス品目データを作成する必要があります。 ERP LN は、構造構成に関して整合性をチェックします。シリアル番号付品目は、必ず、見込品目より上位に位置付ける必要があります。そうすると、構造は品目定義との整合性が保持されます。ERP LN は、構造構成で不整合が検出され、エラーレポートが生成されると、コピーを開始します。 ERP LN は、以下の例に示されているようにシリアル番号付品目が見込品目より下位にあると、エラーレポートを出力します。 例
レベル | 品目 | 構成管理 | 品目サービスデータの存在
0 | X | シリアル番号付 | はい
1 | Y | 見込 | はい
2 | A | シリアル番号付 | はい ------- 問題 1
2 | B | なし | いいえ
1 | Z | 見込 | はい
2 | A | シリアル番号付 | はい ------- 問題 2
3 | B | なし | いいえ
4 | C | 見込 | はい ------- 問題 3
3 つの問題はすべて、見込品目より下位に存在するシリアル番号付品目が原因で発生します。 ERP LN は、以下のエラーレポートを生成します。 品目 X について、PBD は、以下の理由により生成できません。 親品目 (Y-見込) の構成管理が、子品目 (A-シリアル番号付) よりも下位に設定されている。 親品目 (Z-見込) の構成管理が、子品目 (A-シリアル番号付) よりも下位に設定されている。 親品目 (B-なし) の構成管理が、子品目 (C-見込) よりも下位に設定されている。 ERP LN は、部品表 (BOM) 内のループの整合性をチェックします。2 つの見込品目が逆の順位で発生した場合、既存の構造定義との関連から、それらの見込品目が結果的に 1 つのループとなることがあります。 ERP LN は、以下の例に示すように部品表でループを検出した場合、エラーレポートを出力します。 例
レベル | 品目 | 構成管理 | 品目サービスデータの存在
0 | X | シリアル番号付 | はい
1 | Y | シリアル番号付 | はい
2 | A | シリアル番号付 | はい
2 | B | シリアル番号付 | はい
1 | Z | シリアル番号付 | はい
2 | A | シリアル番号付 | はい
3 | B | シリアル番号付 | はい
4 | X | シリアル番号付 | はい ------- 問題 1
ERP LN は、以下のエラーレポートを生成します。 品目 X については、以下の理由から PBD を生成できません。 部品表でサイクルが検出された。 |