| 設計部品表を変更するには - 半自動手順 |  |
| 設計品目の部品表を変更して承認するには、次の 3 つの方法があります。 設計部品表をマニュアルで変更して承認します。詳細については、設計部品表を変更するには - マニュアル手順を参照してください。 部品表一括変更 (MBC) を使用して、設計部品表を変更して承認します。詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはを参照してください。 設計部品表をマニュアルで変更し、部品表一括変更を使用して設計部品表を承認します。詳細については、次の手順を参照してください。 手順 1. 設計品目 (tiedm0110m000) 設計品目 (tiedm0110m000) セッションで新しい設計品目を定義するか、または工程 PBOM を EBOM にコピー (tiedm0205m000) セッションを使用して既存の製造品目を設計データ管理 (EDM) に転送します。 設計品目の承認手順を実行するには、設計品目 (tiedm0110m000) セッションのCHM管理チェックボックスをオンにします。承認手順を実行するには、データ管理の変更管理を使用しなければなりません。ただし、部品表一括変更レベルの承認手順 (ステップ 2 を参照) は、設計品目レベルの承認手順よりも優先されます。 手順 2. 部品表一括変更 (tiedm3110m000) 部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで、新規に部品表一括変更を定義します。半自動 EDM 手順で、設計品目改訂を部品表一括変更にマニュアルでリンクする場合、部品表一括変更 (tiedm3110m000) 詳細セッションの設計部品表の自動生成チェックボックスをオフにする必要があります。この部品表一括変更によって作成された改訂の発効日フィールドの日付は、部品表一括変更の仕上げが実行された後に、部品表一括変更にリンクされた改訂が有効になる日付です。 部品表一括変更の承認手順を実行する場合は、部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションの CHM管理チェックボックスをオンにします。承認手順を実行するには、データ管理の変更管理を使用しなければなりません。このセッションの CHM管理チェックボックスの設定は、設計品目 (tiedm0110m000) セッションの設計品目の CHM管理チェックボックスの設定よりも優先されます。 手順 3. 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) 設計品目 (tiedm0110m000) セッションで変更対象の設計品目を選択し、特定メニューで設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを開始します。これで、設計品目用に新規改訂を定義できます。改訂状況が設計中になります。 手順 4. 設計部品表 (tiedm1110m000) 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目改訂を選択し、設計部品表 (tiedm1110m000) セッションを開始します。これで、必要に応じて設計部品表をマニュアルで定義または変更することができます。 設計品目および設計部品表変更について必要な改訂がすべて作成されるまで、ステップ 3 および 4 を繰り返す必要があります。 手順 5. 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) 部品表一括変更を選択し、部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションを開始します。このセッションで、設計品目およびその改訂を部品表一括変更へマニュアルでリンクできます。リンクされた設計品目を保存すると、新規改訂の発効日フィールドで、改訂発効日の表示やメンテナンスができるようになります。この日付は部品表一括変更 (tiedm3110m000) 詳細セッションで定義されます。詳細については、ステップ 2 を参照してください。 手順 6. 設計の部品表一括変更の承認 設計部品表に変更を加えて、設計品目を部品表一括変更にリンクすると、設計の改訂を承認できます。この承認を行うには、部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで部品表一括変更を選択し、特定メニューの設計の部品表一括変更の承認をクリックします。 部品表一括変更状況が、部品表一括変更にリンクされた改訂が承認されたことを示す設計で承認済に変更されます。 手順 7. CHM 管理 設計品目または部品表一括変更が CHM 管理されている場合、つまり設計品目または部品表一括変更の CHM管理チェックボックスがオンの場合、最初にデータ管理で承認手順を完了する必要があります。この承認手順を完了しない限り、製造に関する部品表一括変更の承認 (次のステップで解説) ができません。 手順 8. 製造の承認 製造の部品表一括変更を承認します。部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで、部品表一括変更を選択し、特定メニューの製造の部品表一括変更の承認をクリックします。部品表一括変更状況が製造で承認済に変更されます。 部品表一括変更を承認すると、この部品表一括変更で設計部品表コピーデータを生成しますか? という確認を求めるメッセージが表示されます。[No] をクリックした場合は、ステップ 10 で部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションを実行する必要があります。[Yes] をクリックした場合は、設計部品表のコピーデータが生成され、ステップ 10 をスキップできます。 手順 9. 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) 設計品目改訂を初めて作成したときに、改訂対象の (製造) 品目 (1 つまたは複数) を定義する必要があります。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで改訂コードを選択し、特定メニューの関係をクリックします。設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションが開始されます。このセッションで、設計品目関連の品目を定義できます。定義対象となる品目は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで選択された既存の品目であるか、または品目名を入力する新規品目のどちらかです。 手順 10. 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) 部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで、部品表一括変更を選択し、特定メニューの部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成をクリックします。部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションが開始されます。部品表一括変更の範囲を入力する必要があります。生成をクリックすると、部品表一括変更にリンクされた改訂の設計部品表データが収集され、コピー用のバッファに格納されます。必要に応じて、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用して一部の変更ができます。このセッションは、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションから開始できます。 手順 11. 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) 部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで、部品表一括変更を選択し、特定メニューの設計データの仕上げをクリックします。設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションが開始されます。部品表一括変更にリンクされている設計品目の設計部品表が、(新規) 製造品目にコピーされます。 手順 12. 設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) 必要に応じて、設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) セッションで、設計品目データをアーカイブできます。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計品目 品目への設計品目のコピー 設計データの仕上げ 設計部品表 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 |