| クロスドック制約定義 (whinh6150m000) |  |
| セッションの目的: クロスドック制約規則 (whinh6151m000) セッションを使用して、クロスドック制約定義をメンテナンスします。 クロスドックオーダ制約定義を作成するには、次の手順を実行します。 新規作成ボタンをクリックします。 クロスドックオーダ優先順位定義フィールドに、コードを入力します。 記述フィールドに、適切な記述を入力します。 特定メニューで、クロスドック制約規則を選択して規則をこの定義に追加します。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 クロスドック制約 クロスドッキングのプロセス 直接資材供給 (DMS) 動的クロスドッキング クロスドッキング設定の影響 ケーススタディ
フィールド | 説明
クロスドック制約定義 | ERP LN でクロスドックオーダを作成するかどうかを指定するために使用する、ユーザ定義の規則セット。これらの規則は順々にチェックされます。有効な条件が満たされた場合、クロスドックオーダは作成されません。規則が何も適用されない場合でも、ERP LN ではクロスドックオーダの作成を許可します。直接資材供給を使用するかどうかに関わらず、クロスドック制約規則を考慮に入れます。
コマンド | 説明
クロスドック制約規則の出力 | クロスドック制約規則の出力 (whinh6451m000) セッションを開始します。
クロスドック制約規則 | クロスドック制約規則 (whinh6151m000) セッションを開始します。