| 結合輸送オーダライン (fmlbd1521m000) |  |
| セッションの目的: 積荷計画作成のベースになる結合輸送オーダラインを表示します。結合輸送オーダは、同じ属性を共有しているいくつかの輸送オーダラインから構成されます。 関連トピック 積荷構築処理
フィールド | 説明
計画 | 結合輸送オーダが作成される積荷計画
結合輸送オーダ | 積荷計画のベースになる結合輸送オーダ。積荷計画のベースになる結合輸送オーダは、1 つでも複数でもかまいません。 積荷構築処理
輸送オーダライン | 結合輸送オーダのベースになる輸送オーダの識別番号
輸送オーダライン | 結合輸送オーダのベースになる輸送オーダに属している輸送オーダラインの位置番号
品目 | 輸送オーダライン上の輸送予定品目
出荷予定数量 | 輸送予定品目の数量
出荷予定数量 | 輸送予定品目の数量表示に使用される単位
追加レート数量 | 輸送レートの定義対象である単位別の数量。共通データで定義されている単位から選択できます。多くの輸送レートは距離および重量を基準にします。単位別追加数量を使用すると、容積など他の単位を基準にレートを定義したり、距離、重量、およびその他の単位の組合せを基準にレートを定義したりできます。 例 1 単位別追加数量による輸送レート: 追加レート数量: 1 パレット、距離: 1000 km 距離別 金額: 10 例 2 距離/ゾーンの単位の組合せによる輸送レート: 重量: 10 kg 追加レート数量: 1 m³ 境界タイプ: 最小
距離: | 0 | 100 | 500
距離別 金額 | 10 | 15 | 20
重量別 金額 | 5 | 5 | 10
追加レート単位 別金額 | 5 | 5 | 7
この例で、輸送レートは、重量および容積別に距離を基準にして決定します。アムステルダムからロッテルダムまでの出荷 SH0001 の詳細は、距離: 70 km、重量: 50 kg、容積: 7 m³ です。 出荷 SH0001 の輸送費は次のように計算されます。
     10 × 70 (距離) + 5 × 50 (重量) + 5 × 7 (容積) = 985
追加レート数量 | 単位ごとの追加レート数量表示に使用される単位
重量 | 輸送予定品目の総計重量
重量 | 輸送予定品目の総計重量表示に使用される単位
個数 | 輸送予定品目の総計個数単位数量 関連トピック 積荷構築および積込能力チェックで使用する個数単位
個数 | 品目の個数単位 関連トピック 積荷構築および積込能力チェックで使用する個数単位