| 有効な組立ライン付加費用基準 (ticpr3160m000) |  |
| セッションの目的: 特定の組立ラインに関して有効な組立ライン付加費用基準を表示します。組立ライン付加費用の実現 (ticpr2280m000) セッションで組立ライン付加費用を実現した後で、このセッションで有効な組立ライン付加費用基準を表示できます。 組立ライン付加費用基準とは、組立ライン付加費用の計算の基準として使用する原価構成要素のセットです。組立ライン付加費用の付加費用計算方法が指定総原価基準または指定追加費用基準の場合に、組立ライン付加費用基準を使用する必要があります。付加費用計算方法は、組立ライン付加費用 (ticpr1180m000) 詳細セッションで定義されます。 関連トピック 製造での原価構成要素 組立オーダの原価計算
フィールド | 説明
組立ライン | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。
一般品目 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
発効日 | 組立ライン付加費用が有効になる日付と時間
順序 | 組立付加費用ラインの連番
原価構成要素 | 組立ライン付加費用がリンクされている原価構成要素 関連トピック 製造での原価構成要素