| 輸送計画 - 経路計画/標準経路によるストップの結合 |  |
| FP5 での輸送計画 - 経路計画/標準経路によるストップの結合 計画プロセスでは、標準経路と経路計画を考慮しません。このため、運送に複数の輸送手段グループを選択することになります。現在の計画プロセスでは、結合オーダから運送とストップを作成します。ストップの作成時に、運送業者/LSPと輸送手段グループ/輸送手段の組合せが選択されます。 FP6 での輸送計画 - 経路計画/標準経路によるストップの結合 輸送計画で最適な輸送手段グループ/輸送手段の組合せが選択できるように、｢経路計画/標準経路によるストップの結合｣という新しいプロセスステップが導入されています。ストップの作成後、ERP LN は同じ経路計画/標準経路を使うストップを結合します。同じ経路計画/標準経路にもとづいてストップを結合してから、ERP LN の積荷構築プロセスにより、これらの結合ストップに最適な輸送手段グループ/輸送手段の組合せが判断されます。 関連トピック 積荷構築処理 |