| 倉庫手順を定義するには |  |
| 倉庫内での入庫、保管、および出庫の商品フローをモデル化するために、ERP LN では倉庫手順を定義できます。倉庫手順には活動と呼ばれるさまざまなステップがあり、これらの活動によって倉庫オーダや扱い単位の処理方法が管理されます。活動は、特定の ERP LN セッションを使用して実行されます。 入庫および出庫商品への倉庫手順のリンク 最初に、倉庫手順を定義して、この手順を特定の倉庫オーダタイプにリンクします。この結果、この倉庫手順はリンク先のオーダタイプが割り当てられる倉庫オーダのデフォルトの手順になり、商品はその商品自体を一覧表示しているオーダの手順に従って処理されます。 倉庫内または倉庫外に移動する商品を処理するために扱い単位を使用する場合、これらの商品は、該当の扱い単位に含まれる商品を一覧表示している倉庫オーダの倉庫手順に従って処理されます。 この倉庫オーダタイプの個々の倉庫オーダおよび倉庫オーダラインのデフォルトの手順は調整することができます。このオーダタイプの個々の倉庫オーダのデフォルト手順を調整する場合、調整された手順は、その倉庫オーダの入庫または出庫オーダライン (あるいは、その両方) に適用されます。個々の入庫または出庫オーダラインにおける倉庫手順を調整することもできます。詳細については、倉庫手順の修正方法を参照してください。 活動の自動またはマニュアル実行 倉庫手順の活動をマニュアルまたは自動のどちらで実行する必要があるかを指定できます。手動では、関連するセッションを使用してユーザが活動を実行する必要があります。自動では、活動は直前の活動が終了すると自動的に実行されます。他のパッケージで発生したオーダから生成された倉庫オーダの最初の活動が自動の場合、この活動は倉庫オーダが生成された時点で実行されます。倉庫手順を定義する方法、および手順の活動をマニュアル、または自動のどちらで実行するかの指定の詳細については、倉庫手順の定義方法を参照してください。 しかし、最初の活動が自動処理に設定されている倉庫オーダと、プロジェクトからマニュアルで作成 (生成) される倉庫オーダの倉庫処理をトリガするには、処理をクリックする必要があります。 処理コマンドは、次のセッションで使用できます。 倉庫オーダ (whinh2100m000) 倉庫オーダ (whinh2100m100) 倉庫管理者ダッシュボード (whinh2300m000) 倉庫組立オーダ (whinh2101m000) 入庫オーダライン (whinh2110m000) 出庫オーダライン (whinh2120m000) 倉庫手順の定義方法 倉庫手順を定義するには、次のステップを実行します。 手順 1. 手順の定義 倉庫手順 (whinh0105m000) セッションで、倉庫手順の識別コード、記述、および手順タイプを定義します。利用可能な倉庫手順タイプは次のとおりです。 入庫手順 この手順では商品の入庫を管理します。 検査手順 検査手順では倉庫に入庫された商品の検査を管理します。 出庫手順 出庫手順では商品の出庫を管理します。この手順に出庫検査を含めることができます。 出荷手順 出荷手順では商品の発送確定および出荷を管理します。 手順 2. 手順への活動の追加 倉庫手順を作成したら、この手順に活動を追加する必要があります。活動を追加するには、次のようにします。 手順別活動 (whinh0106m000) セッションの倉庫手順フィールドで、活動を追加する手順を選択します。この結果 ERP LN には、今選択した倉庫手順の手順タイプに関して利用可能な活動が表示されます。たとえば、倉庫手順 (whinh0105m000) セッションで入庫手順を定義して、手順別活動 (whinh0106m000) セッションでこの入庫手順を選択した場合、ERP LN には利用可能な入庫活動が表示されます。詳細については、手順別のデフォルト活動を参照してください。 手順に活動を追加するには、その活動の横にある適用可能チェックボックスをオンにします。ほとんどの手順には、いくつかの必須活動があることに注意してください。たとえば、入庫手順における入庫 (whinh3512m000) セッションや出庫手順における出庫勧告の生成 (whinh4201m000) セッションなどです。必須活動は ERP LN で事前に選択されていて、読取専用です。詳細については、適用可能を参照してください。 追加された活動が自動的に実行されるように指定するには、自動チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにしない場合、その活動はユーザがマニュアルで開始しなければなりません。 出力デバイスフィールドでの伝票出力 (保管リストや出荷伝票など) に関連する活動の場合、組織内で利用可能な出力デバイスのいずれかを選択します。 手順 3. 倉庫オーダタイプへの手順のリンク 倉庫オーダに手順をリンクするには、倉庫オーダタイプ (whinh0110m000) セッションで倉庫手順を倉庫オーダタイプにリンクさせます。この結果、この倉庫手順は、リンク先のオーダタイプが割り当てられる倉庫オーダのデフォルトの手順になります。 手順 4. オーダ発生元への倉庫オーダタイプのリンク オーダ発生元に倉庫オーダタイプをリンクするには、発生元別デフォルトオーダタイプ (whinh0120m000) セッションでオーダ発生元に倉庫オーダタイプをリンクします。その結果、この倉庫オーダタイプ (先に倉庫手順が割り当てられている) が、倉庫オーダタイプのリンク先であるオーダ発生元のオーダから生成される倉庫オーダのデフォルトの倉庫オーダタイプとなります。 パフォーマンスの様相 倉庫オーダのクローズ後も、倉庫オーダライン活動をシステムに保存しておくと、データが著しく増加します。状況がクローズの倉庫オーダを削除せずにシステム内のレコード数を減らすには、クローズオーダのオーダライン活動を削除します。クローズオーダのオーダライン活動を削除するには、倉庫オーダの削除 (whinh2250m000) セッションのクローズオーダのライン活動チェックボックスをオンにします。詳細については、クローズ済オーダのオーダライン活動の削除を参照してください。 関連トピック 倉庫手順の例 倉庫手順の修正方法 倉庫オーダタイプを定義するには 倉庫オーダを処理するには |