| 販売オーダでの製品モデルの使用方法 |  |
| 顧客から発注された製品が受注組立を要する場合は、製品モデルを使用して製品バリアントを定義できます。 次の手順を実行してください。 手順 1. 販売オーダ (tdsls4100m000) セッションで、販売オーダを開くか、または新規作成します。 手順 2. 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションで、新規の販売オーダラインを作成します。 手順 3. 販売オーダライン上の、構成を要する一般標準品目を選択します。販売オーダラインに一般品目を入力する場合、製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、顧客に必要なオプションおよび特徴を選択することができます。製品バリアントを構成すると、販売価格が計算され、オーダラインに書き込まれます。製品バリアントを保存します。 手順 4. 販売価格に関する情報を顧客に提供する必要がある場合は、製品バリアント別販売価格構造の出力 (tipcf5430m000) セッションでさまざまな価格リストラインが表示されるレポートを生成できます。 手順 5. 適当な販売オーダラインを選択し、販売オーダ (プロジェクト) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッションを実行して、その販売オーダの製品バリアント用の製品バリアント構造を生成します。製品構造が作成され、その製品構造の上部に品目が構成されます。一般品目のオーダ方針が受注である場合、構成済の品目用にプロジェクトを定義する必要があります。一般品目が見込である場合、プロジェクトは存在しません。 製品バリアント構造の生成前または後に、販売オーダ確認/RMA の出力 (tdsls4401m000) セッションで販売オーダを出力します。 関連トピック 製品構成 (PCF) の手順 同一製品構成を持つ複数の販売オーダライン |