| シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) |  |
| セッションの目的: シリアル番号付品目の実際の完成状態の製品構造をメンテナンスおよび表示します。 完成状態構造が生成された直後は、このセッションで表示される構成要素と製造オーダの見積資材は同等です。構成要素がシリアル番号付品目で、その品目の部品表数量が 1 よりも大きい場合は、その品目のすべてのインスタンスごとのレコードを見ることができます。すべてのレコードごとにシリアル番号を入力できます。つまり、シリアル番号付品目のレコードの数は、品目の部品表数量と等しくなります。すべてのレコードで、所要数量の値は 1 になっています。 特定の部品表資材がロット管理品目で、その品目の部品表数量が 1 よりも大きい場合には、所要数量フィールドに部品表数量が反映されます。こうした品目について、このセッションでは 1 つのレコードとそれに対応する構成要素ロット番号のみが表示されます。ただし、番号化されていない構成要素に関する部品表に参照指示が定義されている場合は、すべての参照指示について個別の完成状態構成要素ラインが作成されます。 工程管理 (SFC) 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの完成状態構成要素にある番号化された、またはロット管理された品目のみチェックボックスがオンの場合は、シリアル品目およびロット管理品目のみがシリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに表示されます。完成状態構成要素にある番号化された、またはロット管理された品目のみチェックボックスがオフの場合は、番号化されていない品目およびロット管理されていない品目も表示されます。 組立管理 (ASC) 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの完成状態(As-Built)にある組立部品フィールドがシリアル番号付およびロット管理の場合、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションでは番号化された部品およびロット管理された部品のみが表示されます。完成状態(As-Built)にある組立部品 チェックボックスがすべての場合は、番号化されていない部品およびロット管理されていない部品も表示されます。 注意 セッションには、品目完了後の品目の構造が表示されます。この構造は、設計状態構造や計画状態構造と常に同じとは限りません。見積資材を変更しても完成状態構造は自動的に変更されず、逆に完成状態構造を変更しても見積資材は自動的に変更されないことに注意してください。 完成状態構成要素ラインの追加や削除は自由に実行できます。最大の柔軟性を保証するため、有効性チェックは行われません。 関連トピック シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目 参照指示の概要
フィールド | 説明
製造/組立オーダ | この製造オーダまたは組立オーダに対して、シリアル番号付品目が製造されます。
品目 | この完成状態構成要素を含む親品目
シリアル番号 | 物理的な実体のある単一の品目を識別する固有の番号。ERP LN ではマスクを使用してシリアル番号を生成します。シリアル番号は、たとえば日付、モデルや色の番号、連番などを示す複数のデータセグメントによって構成されます。 シリアル番号は品目および工具に対して生成することができます。
品目 | シリアル番号付品目の構成要素
構成要素シリアル番号 | 構成要素のシリアル番号
ロットコード | 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。
品目有効化コード | 構成要素の有効化コード
所要数量 | 構成要素の所要数量 このセッションに表示される部品表構成要素は、製造オーダの見積資材と同等です。 構成要素がシリアル番号付品目で、その品目の部品表数量が 1 よりも大きい場合は、その品目のすべてのインスタンスごとのレコードを見ることができます。すべてのレコードごとにシリアル番号を入力できます。つまり、シリアル番号付品目のレコードの数は、品目の部品表数量と等しくなります。すべてのレコードで、所要数量の値は 1 になっています。 特定の部品表資材がロット管理品目であり、その品目の部品表数量が 1 よりも大きい場合、その品目についてセッションで見ることができるのは、対応する構成要素ロット番号があるレコード 1 つのみです。
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示は通常エレクトロニクスで使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 このフィールドを編集できるのは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのシリアル番号を生成するタイミングフィールドがマニュアルに設定されている場合のみです。このフィールドから、品目別参照指示 (tcibd0120m000) セッションにズームできます。 部品表で参照指示が定義されている場合は、構成要素が番号化されていなくても、すべての参照指示に個別の完成状態構成要素ラインが作成されます。 関連トピック 参照指示の概要
記述 | 参照指示についての記述。これは、たとえば構成要素品目をマウントしなければならない保管場所を表すコードなどです。
シリアル状況 | 完成品のシリアル番号の状況 指定可能な値 有効値 関連トピック 製造 におけるシリアル番号付品目の作業
位置 | 構成要素の位置番号
コマンド | 説明
構成要素の生成 | ERP LN によって、シリアル番号付品目の構成要素が生成されます。