| オーダブロックに対する製造オーダの追加または削除を行うには |  |
| オーダブロックに製造オーダを追加するには オーダブロックに製造オーダを追加するには、次の手順を実行します。 オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションを開始します。 関連するオーダブロックを選択します。 特定メニューで、製造オーダのオーダブロックへの追加をクリックします。 詳細は、製造オーダのオーダブロックへの追加 (tisfc0252m000)を参照してください。 重要 オーダブロックに対する製造オーダの追加または削除を行った後、オーダブロックを再スケジュールし、開始時間と終了時間を計算し直す必要があります。詳細は、オーダブロックを再スケジュールするにはを参照してください。 オーダブロックから製造オーダを削除するには オーダブロックから製造オーダを削除するには、次の手順を実行します。 オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションを開始します。 関連するオーダブロックを選択します。 特定メニューで、オーダブロック別オーダをクリックします。 ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションが開始されます。 削除する必要がある製造オーダを選択するか、あるいは一定範囲の製造オーダを選択します。 編集メニューで、削除をクリックします。 オーダブロック内の最後の製造オーダを削除すると、そのオーダブロックは自動的に削除されます。 オーダブロックを削除するには オーダブロック内の最後の製造オーダを削除すると、そのオーダブロックは自動的に削除されます。 オーダブロックの製造オーダが完了した後、オーダブロック計画の消去 (tisfc0251m100) セッションを使用してそのオーダブロックを削除できます。 関連トピック オーダブロック計画 オーダブロックによる計画を行うには オーダブロックを再スケジュールするには |