| 流程触发器定义 (tiasl8100m000) |  |
| 使用此进程来定义在特定装配线工位发生的流程或由该事件触发的进程。 流程触发的概念是指将某一装配线工位上的某一事件用作触发器，以触发某个进程的执行。例如，装配线工位订单的完成可被用作触发器，以执行开始打印工作说明 (tiasc5451m000) 进程，为下一个装配线工位打印工作说明。通过这种方式，还可以使用某一主装配线上的事件来触发供应线上的流程，以实现生产流程的同步。有关可用作触发器的事件列表，以及可以触发的进程，请参阅以下段落中的“字段”帮助。 注意 此进程中流程的概念与流程工业（化学工程）或装配控制模块中其它各处所用的流程工程和生产工程之间的区别，都无任何关联。 必须使用显示和管理流程触发器 (tiasl8210m000) 启用触发器。 相关主题 装配控制模块概览
字段 | 说明
流程 | 在装配控制模块中，可以使用四种事件作为触发器。 这些事件包括： 完成装配线工位订单 偏置装配线工位订单 启动装配订单 冻结装配线工位订单
触发工位 | 发生触发进程的事件的装配线工位。例如，可以规定供应装配线中订单完成时，必须在主装配线上执行该进程。 可在流程字段中定义触发器。
工位 | 必须执行触发进程的装配线工位，例如，打印该装配线工位的工作说明。这可以是触发进程的同一装配线工位，也可以是另一个装配线工位。
正式工作流模型 | 正式工作流流程的名称或要触发的进程名称，该名称已在工作流模型中定义。 您可以触发下列进程： 补充车间仓库 (tiasc8210m000) 生成在制品转移 (tiasc7200m000) 执行在制品发料 (tiasc7201m000) 执行在制品收货 (tiasc7202m000) 开始打印工作说明 (tiasc5451m000) 要求启动指定装配线工位上的装配订单 (tiasc4200m000)
类型 | 企业建模程序子系统中的软件所用的进程的名称。 在该字段中，可选择以下选项： 正式工作流流程 该选项未实施。因此请选择下一个选项。 进程 装配控制模块中的 Infor ERP 进程。
设备 | 当进程产生报告时，打印或显示该报告的设备。
作业顺序类型 | 装配件需求中的计划需求日期和时间将基于补充车间仓库 (tiasc8210m000) 进程的作业顺序类型字段中输入的内容进行计算。 可以依据材料已计划（已发料）的计划装配线工位的顺序计划材料，但这并非现实的解决方案，因为计划顺序可能与实际顺序不同。如果计划顺序与实际顺序不同，可以依据触发装配线工位上的实际顺序发送信息，触发装配线工位是触发器被激活的装配线工位。使用该解决方案，将只为已通过触发点的装配订单计划材料。Infor ERP 将依据以下条件计算材料的到达时间： 供应线工位和触发装配线工位之间的装配线工位数。 生产周期。您可依据供应工位的计划顺序设置触发器。在这种情况下，Infor ERP 会考虑可为其定义安全提前期的装配线缓冲工位变型和计划延迟时间。 注意 由订单控制的批所订购的物料的计划需求日期始终以装配订单的计划起始时间为依据。因此，基于实际顺序的计划需求日期的计算只能由订单控制/批物料使用。 该字段的值可为计划和实际。 如果触发工位的装配订单未完成或未结算，则只能将作业顺序类型设置为计划，因为此装配线工位上的订单将不存在实际计时。 如果触发工位的装配订单已完成或已结算，则可以将作业顺序类型设置为计划或实际。这是因为此装配线工位上的订单将存在实际计时。如果选择“计划”，则按基于装配线工位订单的计划起始时间的供应线顺序订购装配件。如果选择“实际”，则按基于实际顺序的顺序订购装配件。 如果以下条件成立，可以考虑装配线顺序中排列的下一个装配订单： 装配件是订单控制的 SILS 装配件。 生成触发供应的装配订单的供应信息。排列的下一个订单将依据在仓储管理子系统的物料仓储数据 (whwmd4500m000) 进程中为成套件 (KIT) 定义的批大小进行考虑。 执行补充流程时，将生成订单控制的 SILS/批信息。这些信息不会自动传送到仓储管理子系统和采购控制模块中。要传送这些信息，必须运行传送供应装配件转移信息 (tiasc8220m000)，该进程通常作为计划作业运行。 只有使用传送供应装配件转移信息 (tiasc8220m000) 进程将订单控制的 SILS/批信息传送到仓储管理子系统和采购控制模块中时，才会填写转移订单编号。“转移订单编号”在装配线工位上的供应装配件转移（批） (tiasc8510m000) 进程和装配线工位上的供应装配件转移 (SILS) (tiasc8520m000) 进程中填写。