| 配置群行（清单） (tsbsc1110m100) |  |
| 使用此进程来列出并维护所有群配置。 示例 有一台机器包括两个引擎（配置），每个引擎的代码都是 CF6，而且该机器属于您的业务伙伴 MACH Industries (MACHI)。 此群的名称为 CF6 machine MACHI。 第一个引擎（配置）的代码可以是 CF6/101，第二个引擎（配置）的代码可以是 CF6/102。 注意 您可以使用查看菜单上的排序方式命令来选择显示群数据的方式。 在特定菜单上，您可以选择： 创建物理分解结构 - 可让您通过下列项之一生成物理分解结构： 物料分解结构 制造状态结构 ASCII 文件 项目分解结构 物理分解结构 - 可让您查看或维护组成物理分解结构的序列化物料之间的多层或单层父子关系。物理分解结构是为配置定义的，以便您查看配置的制造结构和维修状态结构。 物料分解结构 - 可让您查看或维护构成物料分解结构的物料之间的父子关系。 物料详细资料 - 启动序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 激活群配置清单 - 启动激活群配置 (tscfg2210m500) 进程，使用该进程可以将多个配置的状态一次切换到活动状态。
字段 | 说明
群 | 配置链接至的群
群 | 群的说明或名称
行 | 标识配置的编号
物料 | 选择组成配置的物料 有两个可能性： 一个序列化物料。此时配置包括序列化物料及其物理分解结构中的物料。 在这种情况下，物料数字段的值将为 1 且不可更改。 任意数量的不具名物料。在这种情况下，您可以在物料数字段中指定数量。 此配置包括不具名物料及其物料分解结构中的物料。
序列号 | 如果将序列化物料链接至此群，请在此字段中输入物料的序列号。 注意 如果输入的数量大于物料数字段中的值，则此字段不可用。
说明 | 属于该群的物料的说明或名称
物料数 | 此群配置行中的物料数 注意 如果为该配置选择了序列化物料（此情况下默认值将为 1），则此字段不可用。
状态 | 群中（序列化）物料的状态
状态起始时间 | 设置或更改状态字段的时间
计划截止时间 | 实际计划群配置的维修活动的截止时间 注意 计划的截止时间必须在此群配置的有效期范围内。 如果群已链接至一个活动合同，您不能在合同的有效期之前或之间人工修改此时间。 但是，您可以在合同过期之后将此时间更改为某一个日期。