| 检验单历史记录 (qmptc3505m000) |  |
| 使用此进程来显示特定来源订单的检验单。 在检验单历史记录 (qmptc3505m000) 详细进程中，可以查看检验单的详细资料，如检测类型、样品数量及合格质量水平等。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
来源订单 | 检验来源的订单号
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项）
物料说明 | 显示物料的说明。
订单数量 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
订单数量 | 显示检验数量。
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
检测类型 | 指定从检验数量中抽取样品的方式。
样品数量 | 要测试的订单数量样品的总数量，用样品数量的单位表示。输入的样品数量可以是固定数量，也可以是订单数量或频率（如果选择“连续取样”作为测试类型）的百分比。
抽样单位 | 样品数量的单位
频率 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
百分比 | 显示抽样百分比作为方法的一部分。
抽样单位 | 显示抽样单位作为方法的一部分。
合格 质量水平 | 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设定为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。
文本 | 显示与检验单页眉历史记录相关的文本。
行号 | 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后进行质量检验。
顺序 | 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号
检验 | 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。
检验 | 显示所执行检验的序号。
处理单元 | 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 注意 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装材料（可选）；3) 包装材料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。
质量标识 | 决定检验单的生成及检验执行方式的条件 质量组合链接有以下信息： 作为质量检验来源的模块或子系统 应用质量检验的物料或质量组 必须满足的质量要求（在质量标识中定义）
质量标识 | 显示质量标识和说明。
检测作业组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
订单日期 | 创建检验单的日期
完成日期 | 完成所有检验单行的日期。此日期会在完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中自动更新，但不能人工输入。
命令 | 说明
样品历史记录 | 显示“文件”菜单中的“特定”菜单下的“样品历史记录”选项。 单击“样品历史记录”可显示“样品历史记录 (qmptc3510m000)”进程。
检验单行历史记录 | 显示“文件”菜单中的“特定”菜单下的“检验单行历史记录”选项。 单击“检验单行历史记录”可显示“检验单数据行历史记录 (qmptc3506m000)”进程。