| 标准检验 |  |
| 标准检验中包含用于构建采购、生产、转移或销售的产品的检验事项的检验单。 对于库存中的产品，将使用存储检验单而非标准检验单。 如何进行标准检验： 系统会通过预定义的质量组合自动创建检验单，但也可以根据订单来源人工添加、删除或维护检验单（请参见按来源列出的标准订单 (qmptc1120m000) 进程）。 对于每个检验单，可以在检验单样品 (qmptc1110m000) 进程中创建具有不同样品数量以及不同日期和时间的不同抽样。ERP 会检查所有抽样的合计是否与样品数量匹配。 创建抽样之后，可以在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中按特性或序列号输入检测数据。在哪个进程中输入检测数据取决于质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中的设置。 输入检测数据之后，系统将生成为该特定特性定义的综合结果。 可以在完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中按订单、来源或存储统一完成检验。 完成检验单时，ERP 会检查是否输入了所有检测数据。 如果没有，则不能完成检验单。 可以在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中按检验单、来源和存储检验来处理检验单。 ERP 会确定样品数量中的优良品件数和不良品件数， 并根据此评估结果计算实际验收数量和拒收数量， 然后将这些验收数量和拒收数量与在检测作业组 (qmptc0136m000) 详细进程中输入的合格质量水平 (AQL) 进行比较。如果验收数量百分比低于合格质量水平 (AQL)，则拒收整个订单或批次。 对于连续抽样，会拒绝频率字段中显示的订单部分。 如果针对某个特性定义了算法，则会在检验期间计算该算法。 仅当为算法输入了所需变量（特性）之后，才会对该算法进行计算。 |