| 产品系列综合可供订货量 (CTP) |  |
| 可以对单个物料执行 综合可供订货量 (CTP) 检查，但也可以在产品系列层上检查综合可供订货量 (CTP)。 实际上，您可以将某个物料的综合可供订货量 (CTP) 检查转移到任何其它物料。 产品系列综合可供订货量 (CTP) 检查在以下三种情况下很有用： 某个产品系列中的物料非常相似：大多数物料需求和能力需求都相同。 在这种情况下，这些物料的生产计划很容易互换，并且可以对生产计划、需求预测与客户订单的合计执行综合可供订货量 (CTP) 检查。 长期需求预测是在产品系列层上做出的，而非物料层。 计划物料的短期需求预测则是在最低的计划层上做出的。 如果客户订单即将在后面的期段中交货，则会在产品系列层上执行综合可供订货量 (CTP) 检查。 综合可供订货量 (CTP) 检查必须在中心后勤公司进行。 这对于在综合可供订货量 (CTP) 方面可以互换的多个后勤地点尤为有用。 对其执行综合可供订货量 (CTP) 检查的产品系列可以在另一个（中心）后勤公司定义。 该产品系列的所有后勤数据是其子物料后勤数据的总计。 如何使用产品系列综合可供订货量 (CTP) 执行产品系列 CTP 检查取决于物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的下列设置： 系列物料 CTP 复选框 产品系列 CTP 跨度起始时间字段 产品系列地点字段 系列物料字段 产品系列 CTP 跨度起始时间字段确定产品系列 CTP 跨度在多少个工作日后开始： 使用产品系列 CTP 跨度起始时间字段的值计算预备起始日期。 该起始日期将舍入为计划期段的结束日期。 事实上，这意味着下一计划期段是该产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度的第一个期段。 示例：产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度
当前日期 (A)： | 5 月 12 日
距产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度起始日期的天数： | 25 天
当前日期 + 25 天 (B)： | 6 月 6 日
产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度的起始日期 (C)： | 6 月 14 日
在期段 2、3、4 和 5 中，综合可供订货量 (CTP) 检查在物料层上进行。 从期段 6 开始，综合可供订货量 (CTP) 检查将在产品系列层上进行。 产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度的结束日期与 CTP 时界一致。 如果针对计划物料启用了产品系列综合可供订货量 (CTP) 检查，则在产品系列综合可供订货量 (CTP) 跨度内对该物料的所有综合可供订货量 (CTP) 检查都将重定向至系列物料字段中的物料。 注意 可以在系列物料字段中输入任何计划物料，计划物料的类型可以不是产品系列。 综合可供订货量 (CTP) 检查可以再次从该产品系列转移到其它产品系列。 这取决于产品系列的综合可供订货量 (CTP) 参数。 换句话说，该过程可能需要执行若干步骤，才能找到对其进行实际检查的物料。 如果产品系列综合可供订货量 (CTP) 适用，则下列检查将被重定向至产品系列层： 标准可供订货量 (ATP) 检查 组件综合可供订货量 (CTP) 检查 能力综合可供订货量 (CTP) 检查 注意 渠道 ATP 检查不会重定向至更高的产品系列层，而是始终在物料本身所在的层执行。 在 ATP 处理 (tdsls4899m000) 进程中，清除系列复选框可禁用该进程的产品系列综合可供订货量 (CTP) 检查。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 可供订货量 (ATP) 和综合可供订货量 (CTP) 检查的类型 CTP 检查过程 跨度和时界 |