| 生成预报 (tsspc1225m000) |  |
| 依据物料维修说明 (tsspc1120m000) 进程中为物料列出的参考活动，使用此进程以为一系列物料生成维修预报。 注意 仅当物料的维修周期等于或大于为活动定义的维修间隔时，才会根据参考活动为某一物料生成预报。 例如，如果物料的维修周期是一个月，而计划的参考活动一年要执行四次，则该参考活动不包括在生成的维修预报中。在这种情况下，物料的维修周期必须至少为三个月，此后参考活动才能包括在维修预报中。 物料的维修周期在服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中确定。 相关主题 维修说明 - 预报和计划 使用“自”和“至”字段
字段 | 说明
使用分类 | 使用分类根据环境因素或使用频率对群、配置或（序列化）物料的使用进行分类。 可以将使用分类用于： 根据使用情况预报群、配置或（序列化）物料所需的维修。 为群的配置定义多份维修说明，并根据说明生成维修计划。 示例 卡车的使用分类可以分为国内使用或国际使用。国内使用所需的维修与国际使用所需的维修不同，例如： 公里数不同 气候不同
使用分类 | 使用分类的说明。
参考活动 | “自”和“至”字段可定义以下一组内容：参考活动。
参考活动 | “自”和“至”字段可定义以下一组内容：参考活动。
错误报告 | 错误报告
处理报告 | 处理报告