| 计算定额时间 (tirou0230m000) |  |
| 使用此进程来计算工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中工序的生产周期或生产率。Infor ERP 通过定额表计算值。 Infor ERP 通过两个轴的最小值和最大值之间的内插确定工序的所有可能定额时间。 还可以指定计算定额时间的系数，例如，要钻的孔数。 相关主题 依据定额表计算生产率和生产周期 依据定额表计算
字段 | 说明
定额表 | 包含执行某项任务所需的时间（定额时间）、或包含特定单位时间内（定额单位）可以执行某项任务的次数的一种表。定额时间或定额单位取决于表的列（X 轴）和行（Y 轴）上显示的两组值。 示例 钻孔花费的时间取决于材料厚度以及孔直径。包含定额时间的定额表如下：
| 厚度（毫米）
直径（毫米） | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
在 2 毫米厚的材料上，钻一个直径为 1.0 毫米的孔的定额时间为 2.5 分钟。
定额时间表类型 | 允许值：
X 轴说明 | x 轴上的实际物理数量。
Y 轴说明 | y 轴上的实际物理数量。
定额时间系数 | 计算定额时间的系数，例如，要钻的孔数。
计算定额时间 | 执行某项任务所需的时间。该时间由定额表中的两个值确定。 示例 在 8 毫米（第二个值）厚的钢板上，钻一个直径为 5 毫米（第一个值）的孔需要花 0.5 分钟（定额时间）。
计算的生产率 | 在特定单位时间（分钟或小时）内可以执行某项任务的次数。该次数由定额表中的两个值确定。 示例 每分钟可以锯成 5 块厚度为 5 毫米（第一个值）、宽度为 60 毫米（第二个值）的板。因此，定额单位为 5。