| 装配线资源分配 |  |
| 装配线资源分配的目的是以一种可优化装配线性能的方式平衡装配线工位之间的资源。流程工程师将定义装配线资源分配的期间和范围，并将流程特征链接至装配线资源分配。 装配线资源分配用于定义流程特征，例如生产周期、人员占用和机器占用。装配线资源分配是区分日期的，因此不同的流程特征可以在不同期间（日期）或同一天的不同时间范围（日内时间）应用于装配线。 流程特征 有几种流程特征可以通过装配线资源分配来定义。适用于整个装配线的流程特征将在装配线级分配中定义。应用于装配线工位级别的流程特征是为其它分配定义的，它们由装配线工位定义并链接至装配线级分配。当装配线级分配处于活动状态时，它所链接的所有装配线工位分配均有效。 可以为装配线定义分配。对于每个分配，要指定其生产周期（平均和非平均）和活动范围（分配的有效期间和时间范围）。除生产周期外，还可以为分配定义以下流程特征： 每个工位的人员占用和机器占用。这些是装配线工位级分配。 工作组（每个工作组的工序和每个工位的工作组）。这些是装配线工位级分配。 这些流程特征链接至其它分配，这些分配又依次链接至装配线资源分配。如果某个装配线资源分配有效，它所链接的分配也有效。 平均和非平均分配 有以下两种同时存在的分配类型： 平均分配，使用以当天非平均分配生产周期为依据的平均生产周期（由您指定）。装配控制模块在计划时使用平均分配。计划以生产周期、日历和可用性类型为基础。平均分配在一天内有效。 非平均分配，使用适用于装配线上所执行工序的基于时间的生产周期。生产周期可能会随为分配提供的时间范围而变化。非平均分配以一天内的某些特定时间为依据。 注意 平均生产周期不是数学平均值，但是您可将它视为全天非平均生产周期的一个近似平均值。 即使一天中有部分时段未执行任何操作，也必须为这一整天定义装配线的非平均分配。ERP LN 会从日历中获取工作日的工时数。 非平均分配用于定义订单内容。对于已生成的（未冻结）订单，订单内容将以当天的第一个处于活动状态的非平均分配为依据。对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 在排序期间，还可以使用非平均分配来偏置提前期。在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 |