| 装配线 |  |
| 装配线是制造最终装配进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。装配线由一系列装配线控制段组成。控制段由一个缓冲工位和一个或多个装配线工位组成，然后接下一个控制段的缓冲工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。 每个装配线上都可以装配物料。但是，物料要下线的装配线被视为下线装配线。装配线包含不同的控制段，代表装配线上不同工位/工序的组合。组合装配线工位和工序的优点是您可以使用排序引擎按装配线控制段创建最佳顺序。例如，每个控制段可以有特定的特性/选项，以用于创建最佳顺序。 装配线结构还可包括供应装配线，在该装配线上装配子装配件或制造备件。该装配线为主装配线供应子装配件和备件。供应线还可生产独立产品进行销售。主装配线和供应装配线可以位于同一个后勤公司内或位于不同的后勤公司内。财务公司等同于后勤公司。 下面介绍基础装配控制概念。 装配线控制段：装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 工位类型：工位可以是以下其中一种类型： 装配线工位：指属于装配线的工作中心。装配线工位用于生产 FAS 物料。一个装配线工位可以拥有多个位置，这使得一个装配线工位中可以存在多个物料。 缓冲工位：不执行任何工序的装配线工位，同时，订单在此工位等待进入后面的工位。可以使用缓冲工位将产品顺序从一个装配线控制段更改到另一个装配线控制段。以下是缓冲工位的类型： 缓冲工位（先进先出）。 缓冲工位（随机存取）。 缓冲工位可用于将产品顺序从一个装配线控制段更改到另一个装配线控制段。 注意 可以在工作中心 (tirou0101m000) 进程中将工位类型定义为装配线工位或缓冲工位。 缓冲工位的用途是排序。 装配线控制段必须始终以缓冲工位开始。 |