| 生成维修计划 |  |
| 使用 生成维修计划 (tsspc2200m000) 进程来生成 维修计划 。您可以计划服务机构管理的 群 和 序列化物料 的 维修活动 。可以在 计划活动 (tsspc2100m000) 进程中计划和显示这些活动。维修计划提供了必须长期执行的维修活动。 维修活动的运作计划基于服务订单计划。所有运作（服务）活动都通过服务订单来执行。 维修说明 会复制到计划活动中。 如何生成维修计划 步骤 1. 服务合同 如果群的任何服务合同处于活动状态，则不会为该群生成计划。 步骤 2. 序列化物料 在指定的 日期 － 自 和 日期 － 至 期段中，选择处于活动状态的所有顶层序列化物料。如果 日期 － 自 早于顶层序列化物料的起始日期，则 日期 － 自 会成为起始日期。如果顶层序列化物料的结束日期晚于 日期 － 至 ，则该 日期 － 至 将成为结束日期。 步骤 3. 计划活动 将为在这两个日期之间有效的序列化物料生成计划活动。 ERP LN 还会为顶层序列化物料的相关子序列化物料生成计划活动。子序列化物料在这两个日期之间也必须有效。 步骤 4. 使用分类 按照下列顺序选择生成的计划活动时必须使用的 使用分类 ： 序列化物料的使用分类 第一个父序列化物料的使用分类 群的使用分类 使用分类 步骤 5. 预报活动 ERP LN 首先检查 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 进程中是否存在序列化物料的 预报活动 。如果存在，则不再检查此序列化物料的子序列化物料，并将预报复制到计划活动中。 步骤 6. 参考活动 如果没有预报活动， ERP LN 会检查在 物料维修说明 (tsspc1120m000) 进程中是否存在链接至物料的参考活动。如果存在，此参考活动会用于生成计划活动。 步骤 7. 维修周期 根据维修周期的起始时间，可通过三种不同的方式执行维修计划： 序列化物料的起始日期 ：维修周期的起始日期等于序列化物料的起始日期。 选择范围内的起始时间 ：维修周期从生成计划活动的“日期 － 自”开始。 1 月 1 日 ：维修周期自 1 月 1 日开始。 相对移动会根据 服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中 维修周期 字段的值转换为实际日期。收到起始日期后，第一个工作日期会接收实际计划起始日期。将活动持续时间与此日期相加，便可确定结束日期。如果活动源于预报并且该预报已指定子物料，则通过遍历子物料下面的树，可以找到相应的序列化物料。如果找到源于同一物料的多个序列化物料，将忽略该预报。 要找出将来的第一个工作日期和计划，日历的搜索路径为： 序列化物料的日历 链接至群的服务部门日历 最早起始时间 =
对于生成的每个计划活动，都会将它的需求行从 按参考活动列出的资源需求 (tsacm2120m000) 进程复制到下列其中一个进程内： 计划活动 - 材料需求 (tsspc2110m000) 计划活动 - 人工需求 (tsspc2111m000) 计划活动 - 其它需求 (tsspc2112m000) 处理报告：生成的计划活动清单。 错误报告：错误清单。 默认数据： 日期 － 自 为当前日期。 日期 － 至 为当前日期 + 一年。 |