| 删除物理分解结构 (tscfg2210m600) |  |
| 使用此进程以删除整个物理分解结构，或者删除物理分解结构的特定部分。 相关主题 删除物理分解结构
字段 | 说明
物料 | 要从物理分解结构中删除的序列化物料（及其所有子物料）。 注意 如果在配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中选中了使用配置状态复选框，则不能删除状态为活动的序列化物料。 序列化物料的状态会显示在序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中。
序列号 | 要从物理分解结构中删除的序列化物料（及其所有子物料）的序列号。 注意 如果在配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中选中了使用配置状态复选框，则不能删除状态为活动的序列化物料。 序列化物料的状态会显示在序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中。
说明 | 物料的说明或名称。
删除序列化物料 | 如果选中此复选框，则会删除链接至配置的序列化物料。 注意 不能删除处于活动状态的序列化物料。
重置序列状态 | 如果选中此复选框， ERP LN 执行下列步骤： ERP LN 将序列化物料的状态从用于维护状态设置为用于制造状态或初始状态。 如果需要，ERP LN 将制造状态页眉（及其所有子项，如果存在）的状态从已转移设置为已收货入库。
生成错误报告 | 错误报告