| 检验单样品 (qmptc1110m000) |  |
| 使用此进程以根据检验单的样品数量维护样品。所有抽样数量的合计不能超过最大数量。 创建检验单之后，必须先抽取可代表整个订单或整个批的样品，然后才能执行检验。 可以抽取多个样品，但这些样品的合计数量不能超过为检验单指定的样品数量。要完成检验单，合计抽样数量必须等于样品数量。 首先，应在检验单 (qmptc1100m000) 进程中维护检验，然后才能维护样品。无法修改已输入检测数据的样品。
字段 | 说明
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
检验单 | 检验状态表示检验单的当前状态。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以物料代码表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。 注意 物料的质量组合（在此进程中定义）可覆盖物料所属质量组的质量组合。 相关主题 使用代码
最大数量 | 抽样数量的最大数量取决于检测类型。 - 100% 或单一抽样： 最大数量 = 样品数量 - 连续抽样: 最大数量 = (订单数量/频率) x 样品数量 连续抽样的样品等于样品数量。
最大数量 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
合计数量 | 所有样品的合计数量。此数量最终必须等于样品数量。
样品 | 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。
检测数量 | 每次检测的部分样品数量。 说明：5 公斤重的样品一次检测 1 公斤。
抽样数量 | 从特定订货数量中抽取样品后，通常您并不希望立即测试所有样品。样品数量是从总样品数量中抽出来立即进行测试的实际数量。
日期 | 抽取样品的日期
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
来源订单 | 检验的来源订单编号。
行号 | 检验单所链接的订单编号 此编号可以是下列项： 销售订单行的位置编号 采购订单行的位置编号 物料清单 (BOM) 中的位置编号 工序编号（如果来源是工艺流程 (TI)）