| 按工艺流程工序列出的设置分类和状态 (tirou1104m000) |  |
| 使用此进程来检查链接到制造特定物料的工序的设置分类和设置状态。 相关主题 ERP LN 中设置分类和设置状态的背景 定义设置分类和设置状态
字段 | 说明
制造物料 | 可以是制造的成品和子部件的物料。制造物料通常与物料清单和工艺流程相关，物料清单和工艺流程用于说明装配物料的组件以及装配方式。制造物料也称为生产物料，可以通过采购获得。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
设置分类 | 是一种物料特征类型，指出了必须如何设置机器才能生产物料。设置分类确定了两道工序之间机器或工具所用的转换时间。设置分类由一系列设置状态组成。在设置状态矩阵中，可定义特定的转换时间。 示例 例如，设置分类为颜色和厚度。如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。
设置状态 | 链接至某道工序的物料的特征。机器的转换时间可长可短，这取决于两道连续工序的设置状态。一系列的设置状态组成了一个设置分类。 示例 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。