| 质量标识和质量组合 |  |
| 质量标识是需要检验的物料和决定物料检测内容的主数据之间的链接。质量标识免除了为每个新检验定义或调整主数据的麻烦。此外，通过质量标识，还可以多次使用同一个特性，每次采用不同的限制值。 在质量管理子系统中创建质量标识的步骤 步骤 1. 在质量标识 (qmptc0110m000) 进程中命名质量标识。 步骤 2. 在按质量标识列出的特性 (qmptc0115m000) 进程中将特性链接至质量标识。此链接决定应测量物料的哪些特定质量。 步骤 3. 在检测作业组 (qmptc0136m000) 进程中将检测作业组链接至质量标识。此链接决定检测类型和检测的样品数量。 在检测作业组特性 (qmptc0137m000) 进程中将特性链接至检测作业组。此链接决定应以何种方式对特性进行检测。 质量管理子系统中一个非常重要的进程是质量组合 (qmptc0111m000) 进程。在此进程中可以将质量标识链接至来源。这些质量组合是创建检验单时的主要输入内容，由以下三部分组成： 检验源自的模块 应用于质量组合的物料或质量组 应用于质量组合的质量标识 |