| 服务管理子系统中的物理分解结构 |  |
| 使用物理分解结构可显示序列化物料之间的关系。在物理分解结构中通过父子关系使序列化物料彼此联系起来了。通过进一步分解物理分解结构可显示一个多层分解结构，其中会显示配置中序列化物料的完整结构。物理分解结构的概念在 Infor ERP LN 6.1 中已介绍。 创建物理分解结构 可以通过设置物理分解结构来管理完成服务活动和维护活动期间的产品配置（分解结构）。 在 服务订单管理模块 中，可以通过处理服务订单活动来更新处于活动状态的物理分解结构。 选中 配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的 使用配置状态 复选框。可以在 物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中维护物理分解结构。 可以使用以下任一选项创建物理分解结构： 制造状态结构 物料分解结构 ASCII 文件 项目分解结构 激活物理分解结构 将顶层序列化物料的状态设置为 活动 可激活物理分解结构。这会自动记录物料物理分解结构中发生的所有事件和进行的所有更改。 物理分解结构日志 使用物理分解结构日志可跟踪物理分解结构的每个更改，还可严格控制每个更改。在物理分解结构日志中存储了原始物理分解结构和对原始物理分解结构执行操作时标出的所有修改。 选中 配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的 创建物理分解结构日志 复选框可创建物理分解结构日志。 注意 如果满足以下两个条件，系统会自动记录安装或删除情况： 序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中序列化物料的状态为 活动 。 在 配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中，选中了 使用配置状态 复选框或 创建物理分解结构日志 复选框。 您在 物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中可以启动的 图形浏览器框架 (GBF) 也使用此进程中的数据。 |