| 按计划员列出的信号类型 (cprao1110m000) |  |
| 使用此进程以定义和维护特定计划员的信号设置，这些设置用来确定： 为该相关计划员生成哪些类型的信号。 在什么情况下必须生成这些信号。 请指定该相关计划员所需的信号类型，并定义每一信号类型的设置。 对于一种信号类型，可以针对各种成本价范围定义不同的设置。例如，可以对高成本订单和低成本订单使用不同的容限。 在最小成本价字段，可以为每种信号指定最小成本价。 通过将计划员标识字段留空，可以定义一组通用信号类型。该组通用信号类型用于不发送给特定计划员的信号。 注意 如果要为特定计划员生成信号，必须首先为该计划员定义一组信号类型。否则，ERP LN 不会为该计划员生成信号。 相关主题 企业计划子系统中的计划信号 计划信号的类型 使用概览进程 在概览进程中维护记录
字段 | 说明
计划员标识 | 显示其信号类型的计划员的员工编号 注意 通常，如果某一信号与已在物料计划数据 (cprpd1100m000) 中的计划员字段中为其输入了员工代码的物料相关，该信号将发送给特定的计划员。 如果此字段为空，则显示一组通用信号类型，该组通用信号类型用于不发送给特定计划员的所有信号。
信号的最低成本价表示货币 | ERP LN 用来表示最小成本价的货币，可以在企业计划参数 (cprpd0100m000) 进程中指定。 如果在物料成本计算数据 (ticpr0107m000) 进程中为该物料定义了其它货币，ERP LN 会将此货币转换为用于表示最小成本价的货币。
信号类型 | 指定 ERP LN 在计划编制过程中可以生成的信号的类型。 信号类型可让计划员了解到当前计划流程的有关情况。
最小成本价 | 此行中的信号类型适用的最小成本价。 如果信号类型的最小成本价字段为空，则可以指定一个值。如果指定了值，当订购物料的成本价高于最小成本价时，公用数据管理子系统将只生成对应的信号类型。
信号优先级 | 信号类型的默认优先级。例如，您可以使用此优先级按重要性顺序显示信号。 允许值 输入 1（最高优先级）到 100（最低优先级）之间的一个数字。
跨度 | 此行中信号类型的信号计划跨度。 注意 对某些信号类型而言，计划跨度值是固定的。计划跨度范围非常大，因此实际生成这些类型的信号时并不受计划跨度的约束。相关信号类型如下： 致命的错误 无供应关系 无供应业务伙伴 物料错误 计划单元无物料 计划失败 注意 对于跟踪信号，输入一个小于企业计划参数 (cprpd0100m000) 进程中跟踪计划跨度字段值的值。否则，可能生成错误的跟踪：无计划库存信号和跟踪：无计划材料库存信号。
容限（百分比） | 容限百分比适用于涉及数量或百分比比较的信号，以及表示实际值高于或低于定额值的信号。 这里的容限百分比是定额值的百分比。如果为某一信号类型定义了容限百分比，ERP LN 在生成此类型信号时将忽略与定额值的微小偏差。 示例 信号类型为库存 > 指定最大库存，最大库存为 50，容限为 10%。在此情况下，仅当预期库存高于 55 时，才会生成信号。 信号类型为订货数量 < 最小指定值，最小订货数量为 20，容限为 15%。在此情况下，仅当订货数量低于 17 时，才会生成信号。 容限百分比适用于以下信号类型： 库存 < 安全库存/计划库存 库存 > 指定最大库存 预测 <> 实际需求量 库存 > 库存计划 订货数量 < 最小指定值 订货数量 > 最大指定值 超负荷资源 对于其它所有信号类型，则禁用容限百分比。其中包括工作负荷 < 定额和工作负荷 > 定额信号类型。但是，对于这两种信号类型，可以在资源 (cprpd2100m000) 进程的工作负荷容限字段中定义容限百分比。 注意 对于预测 <> 实际需求量信号类型，需求预测可用作定额值，容限百分比在两个方向（低于和超过需求预测）上都适用。
容限（天） | 用天数表示的容限适用于涉及日期比较的信号，以及表示某一日期早于或晚于标准日期的信号。 天数容限用工作日来表示。如果为某一信号类型定义了天数容限，ERP LN 在生成此类信号时将忽略与标准日期的微小偏差。 示例 信号类型为结束日期 > 需求日期，需求日期为 4 月 10 日，星期一，容限为 2 天。在此情况下，仅当订单的结束日期晚于 4 月 12 日时，才会生成信号。 信号类型为延迟重排进度计划，需求日期为 8 月 25 日，星期五，容限为 3 天。在此情况下，仅当订单的结束日期早于 8 月 22 日时，才会生成信号。 天数容限适用于以下信号类型： 转换延迟 紧急重排进度计划 延迟重排进度计划 在安全时间内订货 在订货间隔内订货 在额外提前期内订货 结束日期 > 需求日期 对于其它所有信号类型，则禁用天数容限。 注意 对于转换延迟信号类型，天数容限实际上用作特殊类型的时界，以确定转换订单的时间。 注意 订单信号
最大数目 | ERP LN 为特定的物料/计划员组合生成的此类信号的最大数目。 例如，如果将特定信号类型的最大数目设置为 10，则只为某个物料（以及特定计划员）存储此类型的前 10 个信号。 注意 对于某些信号类型而言，最大信号数是固定值。此值的范围非常大，因此实际生成这类信号时并不受最大数目的约束。相关信号类型如下： 致命的错误 无供应关系 无供应业务伙伴 物料错误 计划单元无物料 计划失败
禁用 | 如果选中此复选框，，将不生成指定类型的任何信号。 注意 禁用某一信号类型与删除该信号类型的记录本质上是相同的。不过，禁用信号类型有一个优点：便于重新启用该信号类型。
自动处理 | 如果选中此复选框， ERP LN 可以在处理 - 信号 (cprao1220m000) 进程中自动处理相应的信号。 您只能为以下信号类型选中此复选框： 取消订单 紧急重排进度计划 延迟重排进度计划 当您执行基于订单的计划时，ERP LN 只生成上述信号类型。 执行了基于订单的计划且在 ERP LN 生成取消信号和/或重排进度计划信号之后，您可以在计划员/物料信号 (cprao1125m000) 进程中看到这些信号，同时可看到，相应的自动处理复选框已选中。
命令 | 说明
打印信号类型 | 启动打印信号类型 (cprao1410m000) 进程。