| 处理单元尺寸，示例 D |  |
| 这个示例说明 ERP LN 如何计算具有外部包装材料的处理单元尺寸。 示例 父处理单元具有称作 货盘 的自定义外部包装材料。该父处理单元还有一个包含 8 个子处理单元的子层。每个子处理单元都具有称作 货箱 的自定义内部包装材料。 处理单元的单个包装材料尺寸如下：
尺寸 | 货盘 | 货箱
--- | --- | ---
宽度 | 1 m | .5 m
深度 | 1 m | .5 m
高度 | .2 m | .5 m
面积 | 1 m2 | 0.25 m2
体积 | 0.2 m3 | 0.125 m3
使用上个示例的尺寸，包含子处理单元的父处理单元尺寸如下：
尺寸 | 父节点 | 说明
--- | --- | ---
宽度 | 1 m | 这是外部包装材料的宽度。
深度 | 1 m | 这是外部包装材料的深度。
高度 | 1.2 m | 货盘和货箱的表面积可确定是否必须堆叠货箱，来将其放入货盘中。 处理单元 (whwmd5130m000) 进程的 高度 字段值显示了堆叠的货箱高度加货盘高度。 ERP LN 按如下方式计算处理单元的高度： 将物料或内部包装材料的总体积加上外部包装材料的体积 将结果除以外部包装材料的面积 每个单个内部包装材料的体积是 0.125。因而总体积是 8 * 0.125 = 1。外部包装材料的体积是 0.2。由此得出下列结果： (1 + 0.2) / 1 = 1.2
面积 | 1 m2 | 宽度 值 * 深度 值。
体积 | 1.2 m3 | 面积 值 * 高度 值。
毛重 |  | 毛重是子处理单元所含物料的总重量，加上父处理单元外部包装材料以及子处理单元（其中一种类型）内部包装材料的总重量。净重是子处理单元包含的物料的总重量。