| 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) |  |
| 使用此进程以 维护并显示 序列化物料 所属的实际制造状态产品结构。 一旦生成制造状态结构，此进程中所显示的组件数就等于生产订单的估计材料数。如果组件是一个序列化物料，且物料的物料清单数量大于 1，则可以看到属于物料的每个示例都有一条记录。对于每条记录，都可以输入一个序列号。换言之，即序列化物料的记录条数等于物料的物料清单数量。对于每条记录， 使用的数量 的值都是 1。 如果一个特定的物料清单材料是批次控制物料，且该物料的物料清单数量大于 1，则 使用的数量 字段会反映物料清单的数量。对于具有相应的组件批次编号的该物料，在进程中只能看到一条记录。但是，如果在非序列化组件的物料清单中定义了 引用指示 ，则为每个引用指示创建一个单独的制造状态组件行。 车间管理 (SFC) 如果在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中了 仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 复选框，则在 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中只显示序列化物料和批次控制物料。如果未选中 仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 复选框，还同时显示非序列化物料和非批次控制物料。 装配控制模块 (ASC) 如果 装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中的 包含在制造状态结构中的装配件 字段为 序列化控制和批次控制 ，则在 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中只显示序列化和批次控制的装配件。如果 包含在制造状态结构中的装配件 字段为 全部 ，还同时显示非序列化和非批次控制的装配件。 注意 该进程会显示物料生成后的结构。此结构不必与设计状态结构或计划状态结构相同。请注意，估计材料的变化不会自动引发制造状态结构的变化，反之亦然。 可以随便添加或删除制造状态组件行。为保证最大程度的适应性，不要进行任何验证检查。 相关主题 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料 引用指示概览
字段 | 说明
生产/装配订单 | 用于生产序列化物料的生产订单或装配订单。
物料 | 包含制造状态组件的父物料。
序列号 | 单个实体物料的唯一标识。ERP LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。 可以为物料和工具生成序列号。
物料 | 由 序列化物料 组成的组件。
组件序列号 | 组件的 序列号 。
批次代码 | 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。
物料有效性单元 | 组件的 有效单元 。
使用的数量 | 需要的组件的数量。 此进程中显示的物料清单的组件数等于生产订单中的估计材料数。 如果该组件为一个序列化物料，且物料的物料清单数量大于 1，则可以看到该物料的每个示例都有一条记录。对于每条记录，都可以输入一个序列号。换言之，即序列化物料的记录条数等于物料的物料清单数量。对于每条记录， 使用的数量 的值都是 1。 如果一个特定的物料清单材料是批次控制物料，且该物料的物料清单数量大于 1，则关于具有相应的组件批次编号的该物料，在进程中只能看到一条记录。
引用指示 | 指示在物料中插入组件的位置，例如，电子元件在印刷电路板上的装配位置。引用指示常用于电子行业；引用指示可能源于计算机辅助设计 (CAD) 工作站。 只有 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 生成序列号的时间 字段设置为 人工 时，才能编辑此字段。您可以从此字段推进到 按物料列出的引用指示 (tcibd0120m000) 进程。 如果在物料清单中定义了 引用指示 ，则会为每个引用指示创建一个单独的制造状态组件行，即使该组件不是序列化组件也是如此。 相关主题 引用指示概览
说明 | 引用指示的说明。例如，它可以是一个代码，表示放置组件物料的库位。
序列号状态 | 最终产品之序列号的状态。 允许值 可能值 相关主题 在 制造管理子系统 中使用序列化物料
位置 | 组件的位置编号。
命令 | 说明
生成组件 | ERP LN 会生成由 序列化 物料组成的组件。