| 处理单元尺寸，示例 E |  |
| 这个示例说明 ERP LN 如何计算有外部包装材料、其子处理单元有不同类型的内部包装材料的处理单元尺寸。 示例 父处理单元具有称作 货盘 的自定义外部包装材料。该父处理单元还有一个包含 25 个子处理单元的子层。其中 5 个子处理单元具有称作 货箱 A 的自定义内部包装材料，其它 20 个子处理单元具有 货箱 B 自定义内部包装材料。 处理单元的单个包装材料尺寸如下：
尺寸 | 货盘 | 货箱 A | 货箱 B
--- | --- | --- | ---
宽度 | 1 m | .5 m | .25 m
深度 | 1 m | .5 m | .4 m
高度 | .2 m | .5 m | 0.3 m
面积 | 1 m2 | 0.25 m2 | 0.1 m2
体积 | 0.2 m3 | 0.125 m3 | 0.03 m3
使用上个示例的尺寸，包含子处理单元的父处理单元尺寸如下： 宽度 父处理单元的宽度等于外部包装材料 货盘 宽度 1 m。 深度 父处理单元的深度等于外部包装材料 货盘 深度 1 m。 高度 父处理单元的高度是 1.825 m。货盘和货箱的表面积可确定是否必须堆叠货箱，来将其放入货盘中。 处理单元 (whwmd5130m000) 进程中 高度 字段的值显示了堆叠的两种类型的货箱高度加货盘高度。如果货盘装运内部包装材料或不同高度的物料，则 ERP LN 会用两种类型货箱的总表面积、货盘的表面积、货箱或物料的最大高度来确定处理单元尺寸。 ERP LN 按如下方式计算处理单元的高度： 将任何类型的内部包装材料的总面积除以外部包装材料的面积 将结果乘以最高内部包装材料的高度 将步骤 2 的结果加上外部包装材料的高度 货箱 A 的总面积是 5 * 0.25 = 1.25。货箱 B 的总面积是 20 * 0.1 = 2。货箱 A 和货箱 B 的总面积是 1.25 + 2 = 3.25。货盘的表面积是 1 m2。3.25 / 1 = 3.25. 在这个例子中，货箱 A 的高度是 0.5，大于货箱 B 的高度 0.3。所以必须用 3.25 乘以 0.5，结果是 1.625。最后，将此结果与货盘高度相加： 1.625 + 0.2 = 1.825. 毛重 毛重是子处理单元所含物料的总重量，加上父处理单元外部包装材料以及子处理单元（其中一种类型）内部包装材料的总重量。净重是子处理单元包含的物料的总重量。 |