| 包装定义 |  |
| 包装定义指定了包装物料的方式。如果使用处理单元，则通过包装定义决定处理单元结构和包装物料所用处理单元的包装详细资料。如果不使用处理单元，则通过包装定义决定物料的包装方式。 包装定义存在两个层，即通用层和物料层。通用层包括有关物料包装方式以及包装组织方式的通用信息。物料层的包装定义要链接至某个物料，另外有关物料包装方式及包装组织方式的信息要经过调整才能适合该物料，因此可将通用层包装定义用作物料层包装定义的基本模板。物料层包装定义将用于生成订单行、收货、通知、核准或装运的处理单元。如需有关使用包装定义的更多信息，请参见包装定义的使用和生成处理单元。通用层包装定义和物料层包装定义中均包括以下元素： 标识代码 标识代码将定义唯一的包装定义。 说明 说明是一个自定义文本，其中可以提供一些有关包装定义的简明参考信息。 包装定义类型 包装定义类型决定了如何设置处理单元和物料的包装结构。 处理单元模板 处理单元模板上存储了一些信息，如所用的包装材料及包装的组织方式。包装材料是指处理单元。如果使用包装定义针对特定订单、装运等单据上所列的物料生成处理单元，则会根据为包装定义的处理单元模板定义的包装定义结构和包装信息生成处理单元。结果会创建实际的处理单元结构。实际上，处理单元模板是一个通用处理单元结构。 包装定义类型 在 Infor ERP LN 中，提供以下几种类型的包装定义： 固定包装定义 可变包装定义 混合包装定义 固定包装定义可与处理单元一起使用，也可单独使用。而可变包装定义和混合包装定义则只能与处理单元一起使用。 固定包装定义 固定包装定义是唯一一种既可与处理单元一起使用，又可单独使用的包装定义。如果使用处理单元，则通过包装定义决定处理单元结构和包装物料所用处理单元的包装信息。如果不使用处理单元，则通过包装定义决定物料的包装方式。固定包装定义可用于以下几类物料： 采购物料 制造物料 清单物料 物料清单 (BOM) 物料 注意 如果出现下列情况，则不会在收货行上使用固定包装定义： 收货行上的物料没有使用处理单元。如需有关设置处理单元使用的信息，请参见设置处理单元 出现下列任一情况时适用： 按组件进行收货 此物料属小量序列化物料 固定包装定义的包装结构中可以包括多种包装材料，但只能有一类交易物料。货盘上除了放包装牛奶的纸盒以外，不能放酸奶油和酸乳酪（包装材料），如下图所示。 如果使用处理单元，则固定包装定义中将包含一个处理单元模板，其中的包装材料数量和物料数量是固定的。 用户将使用公用数据管理子系统中的存储单位定义每个节点的包装材料的数量。将固定包装定义链接至某物料时，将发生下列事件： Infor ERP LN 使用为每一节点定义的存储单位的换算系数计算每一节点包装材料的固定数量。例如，如果存储单位“货盘”与存储单位“箱子”的换算系数为 50，则表明一个货盘可以放 50 个箱子。如需更多信息，请参见包装层。 包装定义的处理单元模板被复制到物料层处理单元模板上。用户可以修改此结构，将它调整为适合于放置特定物料的结构。如需更多信息，请参见定义包装定义。 如果物料始终采用同一方式包装，则固定包装定义十分有用。 可变包装定义 可变包装定义用于定义适合放置以下几类物料的处理单元结构： 采购物料 制造物料 清单物料 物料清单 (BOM) 物料 可变包装定义中的处理单元结构可包括多种包装材料，但只能有一类交易物料。以前面的例子来说，除了在货盘上放牛奶以外，不能放酸奶油和酸乳酪（的包装材料）。清单物料和物料清单物料可以包括不同的组件物料，但不能指定包装组件物料的方式。如需更多信息，请参见列出物料、物料清单物料和包装定义。 处理单元结构的节点之间的关系可由用户来定义。这表明可变包装定义与固定包装定义不一样，您可以分别在通用层和物料层的处理单元模板上指定每个节点包装材料的数量，不用参考公用数据管理子系统中定义的存储单位和换算系数。此外，可以定义不同的节点放置不同的包装材料，但顶层节点除外。 示例 在此图中，箱子 A 和箱子 B 代表节点 2 和节点 3，它们都位于第二层节点，即位于顶层节点之下。货盘可放 10 个 A 型箱子和 25 个 B 型箱子。A 型箱子可放 50 个 X 物料，B 型箱子可放 30 个 X 物料。 您可以使用同一可变包装定义针对特定的物料定义处理单元结构，也就是说通过添加或删除节点，然后指定节点包装材料的数量，就可以实现您所要的处理单元结构。因此，这种方法比固定包装定义在定义包装结构方面要更灵活一些。 示例 包装定义 Z 由一个货盘 X、15 个 A 类箱和 40 个 B 类箱组成。包装定义 Z 被链接到物料 0001、物料 0002 和物料 0003。 150 个物料 0001 包装在 3 个 A 类箱中。 100 个物料 0002 包装在 2 个 A 类箱中。 300 个物料 0003 包装在 10 个 A 类箱中 400 个物料 0003 包装在 40 个 B 类箱中。 在某些情况下可变包装定义十分有用，例如，将物料销售给具有不同包装要求的不同业务伙伴时。 要定义可变包装定义，请参见定义包装定义。 混合包装定义 混合包装定义用于定义包含多类物料的处理单元结构。 但是，您只能在通用包装定义层上将物料链接到混合包装定义。不能在物料层定义混合包装定义。混合包装定义用于验证人工创建的自由式处理单元。如果针对订单上所列多种的物料通过人工方式定义了处理单元，则可以根据混合包装定义（包括这些物料的处理单元模板和处理单元）验证人工创建处理单元的设置。通过验证可避免出现在人工创建处理单元时所出现的错误。 处理单元模板 处理单元模板是包装定义的元素之一。处理单元模板定义了使用处理单元包装特定物料的方法。处理单元模板包含由具有父 - 子关系的若干个节点构成的一种层次结构。每个节点代表一个通用处理单元。 示例 例如，将用纸盒包装液态物料（如牛奶），每 20 盒装成一箱，每 50 箱放在一个货盘上。 顶层节点 顶层节点包括整个结构。在上例中，货盘是顶层节点。 父节点 级别高于另一节点的节点。父节点包括一个或多个子节点。在上例中，箱子是纸盒的父节点。同时，货盘（顶层节点）是箱子的父节点，因此箱子是货盘的子节点。 子节点 链接到父节点的节点。在上例中，纸盒是箱子的子节点。 节点包括下列信息： 节点所属的父节点（当然，顶层节点除外）。 节点所使用的包装材料。在上例中，顶层节点的包装材料是货盘，顶层节点之子节点的包装材料是箱子。 节点所用包装材料的数量（针对可变包装定义和混合类型包装定义）。在上例中，顶层节点包装材料的数量为 1（一个货盘），二级节点包装材料的数量为 50（每个货盘 50 个箱子）。包装材料的数量（针对固定包装定义。其确定方式也有所不同）。将在包装层中进行介绍。 包装材料所能容纳的物料数量（针对可变包装定义和混合类型包装定义）。在可变和混合类型的包装定义中，通用层与物料层的两个处理单元模板上均显示此数据，但在固定包装定义中，只在物料层处理单元模板上显示物料数量。如需更多信息，请参见定义包装定义和包装层。 节点是否加注了标签。节点加注了标签表示会针对节点所定义的每个包装材料创建一条标签记录。采用这种方式，可以唯一地标识每个现有的包装材料。可以打印这些标签。如果上例中装牛奶纸盒的箱子加注了标签，当针对牛奶纸盒的订单生成处理单元时，每个箱子都会获得一个标签。如需有关标签的更多信息，请参见标签布局和打印。 辅助包装材料，如节点所用的密封塑料条。 相关主题 包装层 定义包装定义 生成处理单元 |