| 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 |  |
| 如果要更改并核准工程物料的物料清单 (BOM)，您可以采用三种方式： 人工更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 - 人工过程。 通过物料清单整体变更更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 - 自动过程。 人工更改工程物料清单 (EBOM)，并通过物料清单整体变更 (MBC) 来核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅下面的过程。 步骤 1. 工程物料 (tiedm0110m000) 在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中定义新的工程物料，或使用复制车间生产物料清单至工程物料清单 (tiedm0205m000) 进程将现有的生产物料转移至工程数据管理模块 (EDM)。 如果要对工程物料实施核准过程，请选中工程物料 (tiedm0110m000) 进程中的更改管理控制复选框。必须使用数据管理子系统中的更改管理来执行核准过程。但是，物料清单状态变更 (MBC) 层的核准过程（请参阅步骤 2）会覆盖工程物料层的核准过程。 步骤 2. 物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中定义新的物料清单整体变更 (MBC)。如果在半自动工程数据管理过程中人工将工程物料修订链接至物料清单状态变更 (MBC)，则必须清除物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 详细进程中的使用 MBC 更改工程物料清单复选框。由此物料清单整体变更创建的修订生效日期字段中的日期是链接至物料清单整体变更 (MBC) 的修订在定案物料清单整体变更 (MBC) 之后生效的日期。 如果要对某项物料清单整体变更 (MBC) 实施核准过程，请选中物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的更改管理控制复选框。必须使用数据管理子系统中的更改管理来执行核准过程。此进程中更改管理控制复选框的设置会覆盖工程物料 (tiedm0110m000) 进程中工程物料的更改管理控制复选框的设置。 步骤 3. 工程物料修订 (tiedm1100m000) 选择要在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中进行更改的工程物料，然后启动特定菜单中的工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程。此时，会为工程物料定义新的修订。其修订状态为创建中。 步骤 4. 工程物料清单 (tiedm1110m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料修订，然后启动工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程。现在可以根据您的要求人工定义或更改工程物料清单 (EBOM)。 必须重复执行步骤 3 到步骤 4，直到为工程物料和工程物料清单 (EBOM) 更改创建了所需的全部修订为止。 步骤 5. 按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 选择物料清单整体变更 (MBC)，然后启动按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程。在该进程中，可以将工程物料及其修订人工链接至物料清单整体变更 (MBC)。如果保存链接的工程物料，则可以查看并维护修订在新修订的生效日期字段中生效的日期。该日期在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 详细进程中定义。如需更多信息，请参阅步骤 2。 步骤 6. 核准将物料清单整体变更用于工程环境 如果已经在工程物料清单 (EBOM) 中执行了更改，并将工程物料链接至物料清单整体变更 (MBC)，则可以核准将修订用于工程环境。为此，请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击特定菜单中的核准将物料清单整体变更用于工程环境。 物料清单整体变更 (MBC) 的状态将更改为已被工程部门核准，从而说明链接至物料清单整体变更的修订已被核准。 步骤 7. 更改管理控制 如果工程物料或 MBC 是受更改管理控制的，即，为工程物料或 MBC 选中了更改管理控制复选框，则必须首先在数据管理子系统中完成核准过程。否则，将不能按照下一步描述，核准物料清单整体变更 (MBC) 用于生产环境。 步骤 8. 核准用于生产环境 核准将物料清单整体变更 (MBC) 用于生产环境。在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击特定菜单中的核准将物料清单整体变更用于生产环境。物料清单整体变更 (MBC) 的状态将更改为已被生产部门核准。 如果核准了物料清单整体变更 (MBC)，则会弹出以下问题：是否要生成该物料清单整体变更的工程物料清单副本数据？。如果单击“否”，必须运行步骤 10 中的按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程。如果单击“是”，将生成工程物料清单 (EBOM) 副本数据，因此，可以跳过步骤 10。 步骤 9. 工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 如果首次创建工程物料修订，则必须为该修订定义相关的（生产）物料。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后单击特定菜单中的关系。将启动工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程。在该进程中，可以定义与工程物料相关的物料。定义的物料可以是从物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中选择的现有物料，也可以是输入物料名称的新物料。 步骤 10. 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击特定菜单中的按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据。将启动按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程。必须输入一组物料清单整体变更 (MBC)。如果单击生成，将集合链接至物料清单整体变更 (MBC) 的修订的工程物料清单 (EBOM) 数据，并将其置于缓冲区中进行复制。您可以根据需要使用工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程立即进行某些更改。该进程可以通过工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程启动。 步骤 11. 定案工程数据 (tiedm3240m000) 在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击特定菜单中的定案工程数据。将启动定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。链接至物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料的工程物料清单 (EBOM) 将被复制到（新）的生产物料。 步骤 12. 存档工程数据 (tiedm1250m000) 您可以根据需要在存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程中存档工程物料数据。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 自动过程 工程物料 将工程物料复制到物料 定案工程数据 工程物料清单 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 |