| 质量管理子系统术语表 |  |
| 变量 存储要项或特性的值的代码。 该值用于某个算法表达式中以计算另一个要项或特性的值。 序列号 Infor ERP 生成的唯一编号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 校准 为使仪器适于使用而进行的调校 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 质量标识 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。a 质量组合 决定检验单的生成及检验执行方式的条件 质量组合链接有以下信息： 作为质量检验来源的模块或子系统 应用质量检验的物料或质量组 必须满足的质量要求（在质量标识中定义） 选项集 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | PH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
频率单位 用于表示样品数量的单位 |