| 仪器 (qmptc0108m000) |  |
| 使用此进程来显示用于测试物料的特定特性的仪器。 在详细进程中，可以创建和/或维护仪器。 相关主题 质量管理子系统 - 主数据
字段 | 说明
仪器 | 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特征 | pH 值
检测区域 | 进行检测的实际位置。
技能 | 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电学知识、特定设备的知识等等。
最小可测数量单位 | 表示最小可测值的单位 最小可测单位的物理单位必须与使用此仪器测量的特性之特性单位的物理单位相同。 示例 螺旋测微计 螺旋测微计可以测量的精度为 10 微米。 因此，可以在最小可测数量单位字段中输入微米，在最小可测数量字段中输入 10。
最小可测数量 | 仪器可以测量的精确度数。 示例 螺旋测微计 螺旋测微计可以测量的精度为 10 微米。 因此，可以在最小可测数量单位字段中输入微米，在最小可测数量字段中输入 10。
间隔类型 | 一个校准与下一个校准之间的间隔。间隔会显示下一个校准发生的时间：n 天后或使用 n 次后。
间隔 [使用天数/次数] | 指出何时执行校准。 如果在间隔类型字段中已输入时间，请输入天数。 如果在间隔类型字段中已输入使用次数，请输入使用次数。
冻结 以校准 | 如果选中此复选框，则可以为进行校准而冻结仪器。 已冻结的仪器不能用于检验。 在校准仪器 (qmptc3201m000) 进程中选择仪器进行校准时会自动冻结仪器。 冻结仪器后，不能维护任何与校准有关的数据。 可以在仪器校准日期 (qmptc3202m000) 进程中解冻仪器。
上次校准日期 | 上次校准仪器的时间
下次校准日期 | 下次校准仪器的日期 只有在间隔类型字段中输入时间后，此字段才适用。 下次校准日期 = 上次校准日期 + 间隔 [使用天数/次数] 或 下次校准日期 = 当前日期 + 间隔 [使用天数/次数]
下次校准 [使用次数] | 指出下次校准之前仪器的使用次数。 只有在间隔类型字段中输入使用次数后，此字段才适用。 下次校准 [使用次数] = 间隔 - 实际使用次数
实际使用次数 | 自上次校准以来使用仪器进行检测的次数或天数。 注意 此字段的值受以下进程影响： 按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 仪器校准日期 (qmptc3202m000)