| 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) |  |
| 使用此进程以 列出为 物料清单整体变更 (MBC) 定义的操作。 如果物料清单整体变更 (MBC) 的状态为 创建中 ，则可以修改此进程中的数据。 如果使用物料清单整体变更 (MBC) 操作添加组件，则不能使用直接链接至同一物料清单整体变更 (MBC) 的其它物料清单整体变更 (MBC) 操作删除或替换此组件。要解决此限制问题，请首先删除该组件，然后再使用同一物料清单整体变更 (MBC) 添加该组件。已添加的组件可以具有与原始数量不同的工程物料清单 (EBOM) 数量。在这种情况下， 工程物料清单中的数量 字段中的值将用作绝对数量，而不考虑 替换类型 字段中的值。 可以对工程物料清单 (EBOM) 组件执行下列操作： 添加 删除 替换 如果选择 替换 ，则可将 替换类型 字段用作 运算符 来更改 工程物料清单中的数量 。 如果选中 物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的 按操作定义“包括/不包括工程物料” 复选框，则可从 特定 菜单启动 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程，进而来定义使用 MBC 操作时包括或不包括的工程物料清单。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 自动过程 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
字段 | 说明
物料清单整体变更编号 | ERP LN 使用在 工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程的 物料清单整体变更编号组 字段中输入的编号组生成的物料清单整体变更 (MBC) 编号。
物料清单整体变更状态 | 订单的状态。
位置 | 标识物料清单整体变更 (MBC) 操作的物料清单整体变更 (MBC) 位置编号。
物料清单整体变更操作 | 物料清单整体变更 的操作。 允许值 可能值
替换类型 | 此字段确定 物料清单整体变更操作 为 替换 时，在 处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程中如何处理 工程物料清单中的数量 字段。
包括/不包括工程物料 | 该字段确定在物料清单整体变更 (MBC) 中是否包括在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中指定的物料。 如果选择 包括 ，物料清单整体变更 (MBC) 将只更改在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中所列的与此订单关联的工程物料。 注意 如果选择 不包括 ，但尚未指定任何物料，则将在物料清单整体变更 (MBC) 中包括所有工程物料。
包括“用尽材料” | 如果选中此复选框， 则 ERP LN 还将复制 EBOM 组件的 用尽材料 （在 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程中定义）。 如果运行 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程或 处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程， ERP LN 会将这些材料复制到 工程物料清单副本数据中的替代材料 (tiedm2125m000) 进程。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货
包括“替代材料” | 如果选中此复选框， 则 ERP LN 还将复制 EBOM 组件的 替代材料 （在 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程中定义）。 如果运行 按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程或 处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程， ERP LN 会将这些材料复制到 工程物料清单副本数据中的替代材料 (tiedm2125m000) 进程。 相关主题 BOM 中的替代材料
在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作 | 如果选中此复选框， 则可以定义 物料清单整体变更 操作来添加、替换或删除 引用指示 。使用 新引用指示 字段和/或 原引用指示 字段来输入引用指示。 相关主题 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
原有组件 类型 | 物料清单整体变更 (MBC) 影响的组件的物料类型。
原有组件 | 执行物料清单整体变更 (MBC) 操作时要删除的或要用另一个组件替换的组件物料。
原引用指示 | 执行物料清单整体变更 (MBC) 操作时要删除的或要用另一个引用指示替换的 引用指示 。 相关主题 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
原引用指示 | 引用指示的说明。例如，它可以是一个代码，表示放置组件物料的库位。
新组件 类型 | 替换或附加组件的物料类型。
新组件 | 替换或附加组件物料。
新引用指示 | 执行物料清单整体变更 (MBC) 操作时替换原组件或要添加的 引用指示 。 相关主题 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
新引用指示 | 引用指示的说明。例如，它可以是一个代码，表示放置组件物料的库位。
长度 | 替换组件或要添加到工程物料清单 (EBOM) 中的组件的长度和宽度。
长度 | 替换组件或要添加到工程物料清单 (EBOM) 中的组件的长度。
宽度 | 替换组件或要添加到工程物料清单 (EBOM) 中的组件的宽度。
单位数 | 所需要的替换组件的单位数。
工程物料清单中的数量 | 工程物料清单 (EBOM) 中组件的净数量。 如果 ERP LN 生成新的 EBOM，它将结合使用当前字段的值与 物料清单整体变更操作 。 存在三种可能： 删除 。该字段不适用。 添加 。将该字段的值作为 处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程中 净数量 字段的值。 计算工程物料清单 (EBOM) 中数量的方法与计算生产物料清单 (PBOM) 中组件的方法相同： 净数量 = ( 长度 x BOM 换算系数) x ( 宽度 x BOM 换算系数) x 单位数/ 换算系数 如果组件没有 宽度 ，则公式中将不包括 ( 宽度 x BOM 换算系数) 值。 可以在 换算系数 (tcibd0103m000) 进程中定义 换算系数 。 ERP LN 使用适用于物料单位或工程物料单位的换算系数。 物料清单 (BOM) 换算系数是从基本单位换算为物料清单 (BOM) 单位的换算系数。这是从 物料清单计量单位 获得的。 替换 。使用 净数量 作为值且 替换类型 作为数学 运算符 来计算该字段的值。如果可能， ERP LN 将首先使用前面提供的公式计算 净数量 。如果 ERP LN 不能使用前面提供的公式计算 净数量 ， ERP LN 将使用当前字段的值并将 替换类型 作为数学 运算符 来计算 处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程中 净数量 字段的值。 示例
单位数 | 3
长度 | 2
宽度 | 4
物料清单换算系数 | 1
换算系数 | 1
ERP LN 计算新的 净数量 = 3 x (2 x 1) x (4 x 1) / 1= 24 = 工程物料清单中的数量 。 如果无法按上述公式进行计算（例如未提供长度）， ERP LN 会将 工程物料清单中的数量 的值作为 净数量 的新值。 物料清单整体变更操作 = 替换 替换类型 = +（加） 净数量 （原值）= 5 净数量 （ 处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程中的新值）= ( 工程物料清单中的数量 ) x ( 替换类型 ) x ( 净数量 （原值）) = 24 + 5 = 29 相关主题 计算净数量 工程物料清单 更改工程物料清单 - 自动过程
所有操作必须作用于物料 | 如果选中此复选框， 将考虑更改 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中全部 物料清单整体变更 (MBC) 行适用的选定工程物料。 如果清除此复选框， 将考虑更改 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中至少有一个 物料清单整体变更 (MBC) 行适用的选定工程物料。 注意 该字段与直接和间接列在 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的工程物料均相关。 示例 在 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义两个物料清单整体变更 (MBC) 行： 删除金属车轮。 使用塑料踏板替换金属踏板。 如果选中 所有操作必须作用于物料 复选框： 由于所有行都适用，因此将针对红色自行车的这些组件执行物料清单整体变更 (MBC)。 由于只有一行适用，因此不会针对蓝色自行车或黄色自行车执行物料清单整体变更 (MBC)。 如果清除 所有操作必须作用于物料 复选框： 由于每台自行车都包含一个物料清单整体变更 (MBC) 行适用的一个组件，因此将针对所有自行车执行物料清单整体变更 (MBC)。 注意 如果选中 按操作定义“包括/不包括工程物料” 复选框，此字段将不可用。
数量无关 | 如果选中此复选框， 则复制工程物料的 净数量 以更新物料清单 (BOM) 中的废品数量。 如果清除此复选框， 则复制工程物料的净数量以更新物料清单 (BOM) 中的净数量。