| 估计材料行的顺序 |  |
| 如果生成生产订单，则生产订单物料的物料清单 (BOM) 行将在估计材料 (ticst0101m000) 进程和估计材料成本与实际材料成本比较 (ticst0501m000) 进程中作为材料显示。材料行的顺序和数量分别由下列因素确定： 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的组件排序方法参数。 物料清单 (BOM) 行汇总。 材料行的顺序。 材料行的顺序由车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的组件排序方法参数确定。您可以选择以下值： 物料 所有组件均按物料代码的字母顺序排序。 工序和物料代码 组件先按工序（位于最高层）排序，然后按物料代码排序。 主物料的物料清单位置号 系统会根据主物料的物料清单 (BOM) 位置号，对组件进行排序。 组件的物料清单位置号 组件物料清单 (BOM) 的位置编号被用于排序目的。 示例 物料清单 (BOM)
估计的材料：
排序方法 |  | 排序方法
主物料的物料清单位置号 | 组件的物料清单位置号
10 | 车座 | 10 | 车座
20 | 轮圈 | 20 | 车架
30 | 轮辐 | 30 | 轮辐
40 | 车架 | 40 | 轮圈
在该例中，车轮是一个虚拟物料。因此，车轮并未在估计材料中列出。 物料清单 (BOM) 行汇总 原则上，特定生产订单的材料行等于生产订单物料的物料清单 (BOM) 行。但有时也会出现估计材料中找到的材料行少于物料清单 (BOM) 行的情况。原因在于：相等的物料清单 (BOM) 行汇总在材料行中。这就限制了与物料清单 (BOM) 行进行比较的材料行数量。 示例 您已经复制了一个净数量为 2 的物料清单 (BOM) 行，这将导致两个相等的物料清单 (BOM) 行。如果生成生产订单，则会创建一个净数量为 4 的汇总材料行。 如果物料清单 (BOM) 行包含以下各项，则这些项的值必须相同，才能将物料清单 (BOM) 行视为相等。 组件（物料）。 工序。 批次选择。 反冲（是/否）。 材料控制方法。 仓库。 检验（是/否）。 修订。 废品率。 宽度、长度。 单位数。 物料清单 (BOM) 位置编号：如果车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的组件排序方法参数具有组件的物料清单位置号值，则只有当所有物料清单 (BOM) 行的位置编号均为物料清单 (BOM) 行当前的物料清单 (BOM) 位置时，才会进行汇总。 如果车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的组件排序方法参数具有主物料的物料清单位置号值，则只有当所有物料清单 (BOM) 行的物料清单 (BOM) 位置编号都基于主物料的物料清单 (BOM) 位置编号时，才会进行汇总。 注意 只能汇总所有净数量均为负值或均为正值的物料清单 (BOM) 行。净数量为正值的物料清单 (BOM) 行不能与净数量为负值的物料清单 (BOM) 行一起汇总。 |