| 执行呆滞分析 (whina6220m000) |  |
| 使用此进程以 执行 呆滞分析 。可以按物料或按仓库执行呆滞分析。 首先计算每个物料的上一年度的实际发料量，接下来用上一年度的实际发料总量除以 现有库存 ，所得的结果即为周转率 。然后可将该周转率与 库存分析参数 (whina0100m000) 进程中记录的呆滞比率进行比较。 指定给物料的 呆滞比率 是 库存分析参数 (whina0100m000) 进程中记录的大于物料呆滞速率的第一个呆滞比率。 通过这种方式可将物料分为十类，实际发料与现有库存之比所得比值最高的类别为最佳物料类别。 相关主题 执行呆滞分析 使用“自”和“至”字段
字段 | 说明
呆滞分析方式
呆滞分析方式 | 选择 物料 、 物料组 或 仓库 。
更新呆滞比率
更新呆滞比率 | 选择 模拟 或 更新 。
选项
币种 | 基础货币，即本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
打印呆滞分析结果 | 如果选中此复选框， 则会打印呆滞分析的结果。 每一物料的打印报告均包含下列数据： 上次库存事务处理日期 呆滞比率 呆滞价值（= 基于 FTP 的库存价值 * 呆滞比率） 快速周转价值（= 基于 FTP 的库存价值 - 呆滞价值） 基于 FTP 的库存价值按如下公式计算：
    基于 FTP 的库存价值 = 估计价格 * 现有库存