| 质量管理子系统中的单位和数量 |  |
| 目录 单位 数量 2a 检验数量 2b 样品数量 2c 抽样数量 2d 检测数量 1. 单位 质量管理子系统中的一项重要规则就是以下单位必须具有相同的物理量，例如“长度”： 特性单位 检测单位 最小可测单位（用于检测特性的仪器的最小可测单位） 示例 通过检测以下特性可以确定物料“试管”的质量： 长度 直径 容积
特性 | 长度
特性单位 | 米 (m)
最小可测单位 | -
检测单位 | 厘米 (cm)
2. 数量 2a. 检验数量 需要检验的数量。 相应地，检验单的结果将决定这一数量的质量。 根据订单的来源，适用的数量包括： 销售订单数量 采购订单数量（交货数量） 生产订单数量 生产批量 2b. 样品数量 样品数量是检验数量中要检测的样品的总数量，以样品数量的单位表示。 可以采用检验数量或频率的数值或百分比形式输入样品数量。 2c. 抽样数量 从总样品数量中抽取的实际数量。 每个抽样数量又可分成更小的部分（检测数量）。 2d. 检测数量 检测数量是每次检测的样品数量的一部分（确切的因子），用与样品数量相同的单位表示。 对于每个检测数量，可以在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程中输入检测结果。 示例
检验单数量 | 1000 件
检测类型 | 单一抽样
样品数量 [%] | 50%
样品数量 | 500 件 (1000 * 50% = 500)
对于该样品数量，进行 3 次抽样：
抽样 | 检测数量 | 抽样数量
1 | 50 件 | 200 件
2 | 50 件 | 200 件
3 | 50 件 | 100 件
- | 合计 | 500 件
检测结果：
     样品 序列号 结果 1