| 多个 bshell 的概念 |  |
| 若要提高处理速度，可以在多个处理器 (CPU) 上同时运行几个计划运行程序。 若要执行此操作，请将这些进程设置为在多个 bshells 中运行。 每个 bshell 可在各自 CPU 上运行。 本节对这个一般性概念作介绍。 如需设置信息，请参阅 设置用于计划的多个 bshell。 多个 bshell 概念的应用程序 下列进程中含多个 bshell： 生成订单计划 (cprrp1210m000)。 初始化、滚动和更新方案 (cprpd4200m000)。 生成跟踪关系 (cprrp0240m000)。 基于预测生成计划供应 (cpvmi1211m000)。 注意 将计划订单转移至执行层的处理程序只能使用一个 bshell。 将物料分布于 bshell 订单计划处理程序考虑到计划物料的阶段编号。 对于阶段编号为 1 的计划物料的计划，系统要等到阶段编号为 0 的所有计划物料都计划完后才能开始，否则第二层次可能会缺少某些相关需求。 如果您使用多个 bshell，ERP LN 将完成下列步骤： ERP LN 会动态计算 bshell 的最佳工作负荷，但绩效参数 (cpcom0100m000) 进程的服务器的工作负荷字段将此数字限制于最大值，比如 500 项不同的计划物料。 ERP LN 会将一批阶段编码为 0 的计划物料指定给第一个 bshell。ERP LN 会将第二批阶段编码为 0 的计划物料指定给第二个 bshell，以此类推。这样，所有阶段编号为 0 的计划物料都分布于该 bshell。 若要计划指定的计划物料，所有可用 bshell 并行工作。 在完成所有阶段编号为 0 的计划物料的计划后，ERP LN 会将阶段编号为 1 的几批计划物料指定给 bshell，接着是阶段编号为 2 的计划物料，等等。 性能方面 对 CPU 的作用: 是 对数据库扩展的作用: 不适用 相关主题 设置用于计划的多个 bshell 资源需求计划 (RRP) 运行 - 并行处理 计划顺序和阶段编号 |