| 基準 VRC 結合別の基準 VRC (ttpmc0112m000) |  |
| セッションの目的: 基準 VRC を基準 VRC 結合にリンクします。 次の図に示すように、このセッションは基準 VRC 結合 (ttpmc0111m000) セッションから開始できます。 関連トピック PMC の紹介 PMC の概要 PMC 配布側の手順
フィールド | 説明
基準 VRC | PMC において、一意の方法で製品を識別する手段。配布側の更新版には、基準 VRC 識別子が用意されています。基準 VRC には、関連のマスタ製品をインストールする物理 VRC のコードを含められますが (B61_a など)、物理 VRC に関連しないコードにすることもできます (7.6_a_tt など)。受取側では、更新 VRC はすべて基準 VRC 識別子にリンクしています。インストール処理で、更新版の基準 VRC 識別子が更新 VRC の基準 VRC 識別子と一致するかどうかが検査されます。一致しない場合は、その更新 VRC に更新をインストールできません。