| ログテーブル(バッチレベル) (daxch0508m000) |  |
| セッションの目的: バッチレベルでの交換処理の結果を含むログテーブルを表示します。 関連トピック その他のビジネスオブジェクトの概要 交換モジュールでの監査の使用法
フィールド | 説明
交換のタイプ | 交換スキームのタイプを指定します。 指定可能な値 指定可能な値を参照してください。
交換スキーム | 交換スキームのコードを指定します。
交換スキーム | 交換スキームの記述
実行番号 | 実行番号のコードを指定します。
試行 番号 | 試行番号を指定します。 1 回の実行につき試行を複数回行う場合に、この順序番号を使用して識別します。試行番号は、ログ目的で必須です。 エクスポートまたはインポートを次のオプションの 1 つを使用して実行すると、試行番号が新規作成されます。 Restart previous run Reprocess rejected rec's Continue interrupted run
バッチ | バッチのコード
バッチ順序番号 | 交換処理でのバッチの順序番号 バッチは順序番号の順に処理されます。順序番号が同一のバッチは、アルファベット順に処理されます。
処理タイプ | 交換処理のタイプを指定します。 指定可能な値 指定可能な値 を参照してください。
コントロールタイプ | Control Typeは、エクスポートまたはインポートが実行された時点の交換スキームによって決まります。 指定可能な値 指定可能な値 を参照してください。
ユーザ名 | 交換プログラムを実行したユーザの名前
処理会社 | 交換処理に携わる ERP LN 会社の番号を指定します。 エクスポート処理中に、データをエクスポートする ERP LN 会社が示されます。インポート処理中に、データを受け取る ERP LN 会社が示されます。